| # Участки линии (tiasl1540m000) Сборочные линии состоят из серии участков. Участки, в свою очередь, состоят из буфера и одного или более рабочих зон, до следующего буфера. Используйте этот сеанс чтобы вывода на экран или редактирования сведений о работнике (планировщике участка), ответственном за планирование конкретного участка линии. Связанные темы Обзор управления сборкой Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Участок лин. Последовательный набор рабочих центров сборочной линии между двумя буферами. Первый буфер является началом участка сборочной линии, следующий буфер является первой частью следующего участка. Участок лин. Последовательный набор рабочих центров сборочной линии между двумя буферами. Первый буфер является началом участка сборочной линии, следующий буфер является первой частью следующего участка. Планир. участка Работник, ответственный за участок. Опережен. цикла участка Опережен. цикла участка копируется из Configurator. Един.опережения цикла участка Един.опережения цикла участка копируется из Configurator. Раб. зоны Нажмите, чтобы запустить сеанс Участок линии - Рабочие зоны (tiasl1550m000). Правила линии Нажмите, чтобы запустить сеанс Участок линии - Правила линии (tiasl1571m000). Заменяемые конфигурации Нажмите, чтобы запустить сеанс Участок линии - Заменяемые конфигурации (tiasl2530m000). Послед. на Линии Нажмите, чтобы запустить сеанс Участок линии - Очередность (tiasl4500m000). Параметры перестр./последов. Нажмите, чтобы запустить сеанс Параметры переопределения/очередности (tiasl4110m000). |