| # Графики участков Сегмент расписания графиков, которые показывают, когда сборочн. комп. что требуется для работы, в частности участок на линии должно быть поставлено под цеховой склад. Для каждого сегмента линии задается диапазон периодов выхода с линии. Для каждого периода планируется дата, на которую требуются компоненты сборки. Поэтому, вариант исполнения, у которого дата выхода с линии попадает в один из этих периодов, требует поставки компонентов сборки на соответствующую дату. Преимущества использования этих графиков в том, что потребности в компонентах сборки могут быть определены на основе графика, если только известна требуемая дата выхода с линии для варианта исполнения и участок для компонентов сборки. Для сравнения приводится процедура без использования графиков участков: Сначала нужно определить, для какого участка требуется компонент. Рассчитывается время между началом этого участка и концом выпускающей линии. Рассчитывается дата, на которую требуется сборочный компонент. Определить плановый период, в который попадает эта дата. Определить дату поставки компонента, являющуюся датой начала планового периода. Графики участков используются для приближенного планирования потребностей в сборочных компонентах, особенно для отдаленного будущего, то есть для периодов, выходящих за временные границы распределения, но не выходящие за временные границы спроса. Однако эти графики покрывают целиком весь период внутри временных границ спроса, включая временные границы распределения. Примечание Примечание Для предотвращения того, что для вариантов исполнения, чьи требуемые даты выхода попадают до первого периода участка, даты не могут быть запланированы, поле Плановая дата выхода От первого периода участка пуста. Плановая дата выхода От В результате дата, запланированная в этом периоде, применяется ко всем датам до Плановая дата выхода До. Плановая дата выхода До Поля в текущем сеансе должны быть следующими: Плановая дата выхода До и Плановая дата выхода От показывают периоды, заданные для участков, показанных в поле Участок линии. Участок лин. Вариант исполнения, чья требуемая дата выхода попадает в этот период, требует свои сборочные компоненты для рассматриваемого участка на Дата планирования. Дата планирования Эти участки принадлежат показываемой Сборочной линии. Сборочная линия Эта сборочная линия является питающей линией для показываемой Выпускающей линии, если коды этих линий отличаются. Выпускн.линия Если коды равны Сборочная линия сама Выпускн.линия. Важно! Сессия Расчет потребности в сборочных компонентах (tiapl2221m000) должен использовать самый свежий график. Поэтому, тот сеанс автоматически обновляет участки, если выявлено изменение, влияющее на графики. Однако не все изменения могут быть выявлены автоматически. В некоторых случаях график должен быть обновлен вручную, либо через Обновление и команда соответствующий для текущего сеанса. Обновить график участка в сессии Расчет потребности в сборочных компонентах (tiapl2221m000). Графики должны обновляться вручную: При изменении структуры линии. При изменении определений плановых периодов текущего сценария, в то время, как ссылочная дата осталась неизменной. Связанные темы Обзор планирования сборки Графики участков |