| # Создание операций Начало Производство > Планирование сборки > Операции (tiapl1500m000). Используйте этот сеанс для задания операций, используемых для сборки изделия на линии. Если операции определены не в LN, а получены из внешнего источника, вы не можете изменить операции, а можете только посмотреть их. Сеанс задействуется для ввода данных посредством сеанса Детали операции (tiapl1100s000), если соблюдаются следующие условия: Ваша текущая компания определена как основная компания в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0100s000). Не выбран флаг Внешние сборочные узлы и операции или установлен флаг Тест в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0100s000). Примечание Рабочая зона типа Рабочая зона на линии, связанная со сборочной линией, требует хотя бы одну операцию. Зона типа Буфер не может иметь операции. Привязка операций с рабочими зонами Начало Производство > Планирование сборки > Операции (tiapl1500m000). Операциями являются шаги технологического процесса, которые успешно выполняются для производства изделия. Операции приписываются к рабочим зонам. Данный сеанс используется для указания рабочих зон линии, где выполняются операции, а также дат действия, мест и занятости персонала на операциях. Чтобы связать операции с рабочими зонами, выполните следующие шаги: Выберите первую операцию, которую вы задали. Нажмите Назначения операций в меню соответствующий. Запустится сеанс Назначения операций (tiapl1510m000). Свяжите операцию с рабочей зоной. Установите даты начала и окончания действия. Установите Послед. выполнения, Занят.персонала, и Загруз.механизмов, которые используются, когда значение параметра Обработка операций- Наз базе задания, в момент расчета человеко-часов и машино-часов в момент списания по план-базису. Примечание Если меняются назначения операций задания на сборку, необходимо выполнить сеанс Обновление и замораживание заданий на сборку (tiapl3203m000), чтобы обработать изменения. Цель назначения сборки - сбалансировать ресурсы для рабочих зон на линии, оптимизировав тем самым производительность. Назначения используются для задания характеристик процесса, таких, как время цикла, занятость сотрудников и загрузка механизмов. При помощи назначений задаются различные характеристики процесса. Характеристики процесса, относящиеся ко всей сборочной линии в целом, задаются назначением уровня линии. Характеристики процесса, относящиеся к уровню рабочей зоны на линии, задаются для других назначений, которые определяются для рабочих зон на линии и связываются с назначениями уровня линии. Если активно назначение уровня линии, действуют все связанные с ним назначения рабочей зоны. |