| # Рабочие дни и календарные дни в Планировании предприятия Несколько типов горизонтов, временных границ и циклов выражаются в рабочих днях. В ходе процесса планирования эти рабочие дни нужно преобразовать в календарные дни. Когда Планирование предприятия преобразует рабочие дни в календарные, учитывается мощность соответствующего календаря. Процедура для данных цикла Для данных цикла (таких, как резервное время), процедура может быть описана следующим образом: Планирование предприятия преобразует рабочие дни в рабочие часы на основе базовой мощности используемого ресурса (заданного в сеансе Ресурс (cprpd2100m000)). Если ресурс не используется, преобразование основывается на базовой мощности рабочего центра (из сеанса Рабочие центры (tirou0101m000)). Планирование предприятия планирует рабочие часы на основе календаря ресурса или более общего календаря. Процедура для горизонтов и временных границ Для горизонтов и временных границ процедура следующая: Планирование предприятия преобразует рабочие дни в рабочие часы на основе базовой суточной мощности, заданной в сеансе Параметры планирования (cprpd0100m000). Планирование предприятия планирует рабочие часы на основе календаря единицы предприятия для изделия. Если календарь единицы предприятия недоступен, используется календарь компании. Полученные индикаторы времени (выраженные в часах, минутах и секундах) округляются до окончания планового периода. (Этот шаг не выполняется для горизонтов сигналов.) Пример: расчет временной границы Мощность, определенная в календаре единицы предприятия, показана в следующей таблице:
Дата | Рабочее время | Мощность [час]
--- | --- | ---
10 Июня | 6:00 A.M. - 6:00 P.M. | 12
11 Июня | 6:00 A.M. - 6:00 P.M. | 12
12 Июня | 6:00 A.M. - 6:00 P.M. | 12
13 Июня | 6:00 A.M. - 12:00 полдень | 6
14 Июня | - | 0
15 Июня | - | 0
16 Июня | 6:00 A.M. - 6:00 P.M. | 12
17 Июня | 6:00 A.M. - 6:00 P.M. | 12
Базовая суточная мощность: 12 часов в день. Текущая дата: 11 июня, 4:00 P.M. Временная граница: 3 рабочих дня Процедура Временная граница преобразуется в число часов, минут и секунд на основе базовой мощности (временная граница = 3 x 12 = 36 часов). Затем временная граница планируется вперед, начиная с текущей даты и времени. Это проиллюстрировано при помощи следующей таблицы:
Дата | Рабочее время | Мощность [час]
--- | --- | ---
11 Июня | 6:00 A.M. - 6:00 P.M. | 2
11 Июня | 6:00 A.M. - 6:00 P.M. | 12
11 Июня | 6:00 A.M. - 12:00 полдень | 6
11 Июня | - | 0
11 Июня | - | 0
11 Июня | 6:00 A.M. - 6:00 P.M. | 12
11 Июня | 6:00 A.M. - 6:00 P.M. | 4
В результате получаем временную границу: 17 июня, 10:00 AM. Эта временная граница округляется до конца планового периода, в который она попадает. Связанные темы Календари в Планировании предприятия Горизонты и Временные границы Часовые пояса в Планировании предприятия |