| # Стратегии отпуска материалов Методы LN может контролировать отпуск материалов на различных уровнях. Можно задать свой метод для каждого материала. Доступные методы для контролирования отпускаемого количества: Прямой пользовательский контроль над отпускаемыми количествами. Количества задаются по распределениям. Доступные методы для контроля времени отпуска. LN отпускает материал: После пользовательской команды. На дату распределения. Сразу после разрешения производственного заказа. Специальные методы: Списание по план-базису. Цеховой запас. Подробности методов отпуска материалов Повлиять на процесс отпуска можно при помощи таких параметров: Прямая обработка строки складского заказа. План-базис материалов Флаг Ручной отпуск в сеансе Параметры SFC (tisfc0100s000) влияет на процесс отпуска всех материалов. Материалы отпускаются при выборе команды Начать отпуск запасов в сеансе Материалы к отпуску для производ.заказа (ticst0101m100). Инструкции по использованию флагов см. в разделе Параметры отпуска материала. О методах контроля над количеством и временем отпуска материалов см.: Задание материалов для отпуска. Обработка строк складского заказа. Списание по план-базису Если вы применяете списание по план-базису, LN отпускает материал при сообщении о завершении или отбраковке количества конечных продуктов. См.: Списание по план-базису. Цеховой запас Дешевые материалы могут постоянно храниться в цеху как цеховой запас. Цеховой запас не распределяется на склад и не включается в материальные затраты. Чтобы учесть материалы цехового запаса, к себестоимости конечного изделия добавляются начисления. Поставка изделий цехового запаса в цех переключается при помощи Kanban. Можно создать складской запас типа Производство, в котором определяется, с какого склада и в какой рабочий центр должны отгружаться материалы. Связанные темы Параметры отпуска материала Задание материалов для отпуска Обработка строк складского заказа Списание по план-базису Связь материалов с операциями Обзор отпуска материалов |