| # Отображение Сборочная линия - Назначения и рабочие зоны Назначения задаются либо для всей сборочной линии, либо для определенной рабочей зоны. Заданные для сборочной линии назначения, которые называются Назначениями уровня сборочной линии, фактически состоят из набора назначений уровня рабочей зоны на линии. Назначение уровня сборочной линии определяет, когда действуют назначения уровня рабочей зоны, и задает для них время цикла. В данном сеансе выводятся на экран все назначения уровня рабочей зоны, которые заданы на рабочей зоне для определенного назначения уровня сборочной линии. Примечание Существуют два типа назначений уровня сборочной линии. Усредненные назначения и неусредненные назначения. Назначения уровня рабочей зоны связаны только с неусредненными назначениями уровня сборочной линии. Усредненные назначения определяют только среднее время цикла, которое применяется для всей линии и не связано с назначениями уровня рабочей зоны. Данные, которые выводятся в данном сеансе, действительны, если назначение, которому принадлежат эти данные и которое отображается в верхней части поля сеанса, активно. Назначения уровня сборочной линии отображаются в сеансе Сборочная линия - Назначения (tiasc5510m000). Сборочная линия - Назначения (tiasc5510m000) Связанные темы Обзор управления сборкой Загрузка рабочих зон на линии Назначение сборки |