| # сопровождение Конструкторская единица - Взаимосвязь Можно связать одно или несколько изделий с редакцией К-единицы. При создании связи можно копировать редакцию в изделие. Генерация данных копирования КСИ (многоуровневых) (tiedm1230m000) Невозможно запустить сеанс Генерация данных копирования КСИ (многоуровневых) (tiedm1230m000), если вы не связали редакцию К-единицы с изделием. Создать новое отношение конструкторская единица - изделие Чтобы создать новое отношение, щелкните по кнопке Новая группа и введите следующие элементы: К-единица. К-единица Редакция К-единицы Чтобы определить новое отношение с К-единицей, щелкните по кнопке Новое изделие. Теперь можно ввести изделие, в которое нужно скопировать редакцию К-единицы. LN Если запущены следующие сеансы, ERP автоматически определяет отношения между конструкторской единицей и изделием : Копирование конструкторской единицы в изделие (tiedm1201m000) копирование Данные копирования КСИ (tiedm1120m000) копирование Завершение конструкторских данных (tiedm3240m000) копирование Редакция К-единицы (tiedm1100m000) (После изменение статуса к Утверждено технологом). К-единица по МИС (tiedm3122m000) (После изменение статуса к Утверждено технологом). Обработка изменений КСИ (tiedm3205m000) (После изменение статуса к Утверждено конструктором). Если МИС одобрен для производства, это не означает, что его редакции также утверждены. Необходимо утвердить эти редакции по отдельности. Ограничения на связывание Ограничения связи Можно связать с изделием только одну К-единицу, однако можно связать несколько редакций одной и той же К-единицы с одним изделием. Нельзя установить отношения между К-единицами и редакцией со статусом Аннулировано. Аннулирован. Изделия и конструкторские единицы можно связать, только если изделие и К-единица относятся к одному типу изделия. Можно удалить отношения, если стандартное или заказное изделие не является контролируемой редакцией. Можно также удалять отношения, когда К-единицы удаляются в сеансе Конструкторская единица (tiedm0110m000). Конструкторская единица (tiedm0110m000) Примечание Можно изменить заказ сортировки для изделий с помощью меню Просмотр. Вид Меню дополнение, Из меню Дополнения можно запустить следующие сеансы: соответствующий Генерация данных копирования КСИ (многоуровневых) (tiedm1230m000). Обновление конструкторских отношений (tiedm3220m000). Согласованность К-единиц и изделий (tiedm1521m000). Согласованность КСИ и ПСИ (tiedm1520m000). Связанные темы Обзор управления конструкторскими данными Конструкторские единицы Копирование К-единиц в изделия |