| # Триггеры обслуживания (tsmdm0169m000) Используйте этот сеанс чтобы определение числовых переключателей обслуживания для набора переключателей обслуживания. При выполнении осмотра, LN проверяет применяемый набор переключателей обслуживания. Если измеряемое значение встречается с одним из переключателей обслуживания из набора, генерируется уведомление обслуживания. Связанные темы Осмотры и сценарии профилактического обслуживания Набор триггеров обслуживания Набор переключателей обслуживания, к которому принадлежит данный переключатель. Описание Описание или название кода. Триггер Номер переключателя обслуживания. Ограниченное значение Ограниченное значение переключателя обслуживания. Допустимые значения Ограниченное значение Значение нижнего предела Значение, определяющее предел ниже, которого обслуживание должно быть переключено. Значение верхего предела Значение, определяющее предел выше, которого обслуживание должно быть переключено. Ед. Единица ограниченного значения Период ограничений Период времени, когда переключатель является действующим. Допустимые значения Период ограничений Значение периода нижнего предела Период времени, с которого переключатель является действующим. Значение периода верхнего предела Период времени, до которого переключатель является действующим. Единица периода ограничений Единица измерения периода ограничений Допустимые значения Единица Сообщение триггера Код сообщ. переключателя Описание Описание или название кода. Рекомендация по умолчанию Рекомендация по умолчанию для переключателя обслуживания. LN определяет значение по умолчанию, только если выбран флаг умолчаний в сеансе Рекомендации (tsmdm0167m000) Описание Описание или название кода. Дополнительная работа по умолчанию Базисная работа определенная как дополнительная работа по умолчанию для уведомлению обслуживания . LN Умолчания В умолчание дополнительная работа (С the Рекомендации (tsmdm0167m000) сеансы Описание Описание или название кода. |