| # Данные копирования КСИ (tiedm1120m000) Используйте этот сеанс чтобы, чтобы создать и поддержать данные копирования для одноуровневой конструкторской СИ. Можно изменить детали данных конкретной строки в сеансе деталей Данные копирования КСИ (tiedm1120m000). Вы можете использовать этот сеанс для изменения данных, сгенерированных сеансами Генерация данных копирования КСИ (многоуровневых) (tiedm1230m000) и Генерация данных копирования КСИ по МИС (tiedm3235m000). Связанные темы Обзор управления конструкторскими данными Конструкторские СИ Копирование К-единиц в изделия Обзор ссылочных указателей Процедура для связи ссылочных указателей в КСИ Ссылочные указатели и МИС Задание альтернативных материалов Конструктор.Единица Введите родительскую К-единицу одноуровневой КСИ, которую вы хотите копировать Редакция К-един. Введите родительскую редакцию К-единицы одноуровневой КСИ, которую вы хотите копировать Редакция К-единицы Описание или название кода. Осн.Изделие Введите родительское изделие целевой производственной СИ (т.е. СИ, в которую вы хотите скопировать одноуровневую КСИ). Номер строки Номер целевой позиции строки ПСИ. Тип компонента Определяет, чем является компонент - К-единица или Изделие. Компонент Исходный компонент в строке КСИ. Метод копир. КСИ Метод копирования, используемый LN для копирования КСИ в производственную СИ. Допустимые значения Нет копирования Копир.К-ед.в Изделие Не проект.изд.в проект.изд. Только КСИ в цеховую ПСИ Возможные значения Связанные темы Конструкторские СИ До позиции Номер строки целевой производственной СИ, т.е. СИ, в которую вы хотите скопировать данные. Порядков. номер Порядковый номер целевой СИ. Категория Издел. Категория изделия целевого изделия. До изделия Целевой компонент в ПСИ, являющийся строкой СИ, в которую вы хотите копировать строку КСИ. Связанные темы Конструкторские СИ Копирование К-единиц в изделия Текст КСИ Если этот флажок включен, можно ввести текст. Длина Длина компонента в строке КСИ. Примечание Длина можно использовать для расчета Нетто кол-во:
                      Нетто кол-во = Длина x Ширина x Число единиц.
Ширина Ширина компонента в строке КСИ. Примечание Ширина можно также использовать для расчета Нетто кол-во:
                      Нетто кол-во = Длина x Ширина x Число единиц.
Число единиц Количество появлений компонента в длине (или площади). Для физического изделия этот показатель равен числу единиц в определенной длине или площади. Его можно также использовать для расчета Нетто кол-во:
                      Нетто кол-во = Длина x Ширина x Число единиц.
Нетто кол-во Нетто количество компонента в строке КСИ. Это сумма компонента, используемого в К-единице. Она может быть рассчитана путем перемножения Число единиц, Длина и Ширина. Пример: Если специфицируются десять единиц компонента 2 см длиной и 3 см шириной, нетто количество составляет 60. Если ширина не задана, то нетто-количество равно 20. Примечание В модуле Управление конструкторскими данными нельзя определять отрицательные нетто количества. Связанные темы Отходы и выход продукции Допол. Информация Из поля Допол. Информация в сеансе Конструкторская СИ (tiedm1110m000). Можно использовать это поле, чтобы ввести короткое примечание по изделию или строке СИ. Описание Описание или название кода. Скопир.К-един. Если этот флаг установлен,, К-единица уже была скопирована в изделие. К-единица скопирована Дата, на которую К-единица была скопирована в изделие КСИ Если этот флаг установлен,, одноуровневая КСИ уже была скопирована в производственную СИ. КСИ скопирована Дата, на которую КСИ была скопирована в ПСИ. Описание Название родительской редакции К-единицы одноуровневой КСИ, которую вы хотите скопировать. Объемно независимый Если этот флаг установлен,, нетто количество К-единицы копируется для обновления количества отходов в СИ. Если этот флаг сброшен,, нетто количество К-единицы копируется для обновления нетто количества СИ. Генер. данных копир. КСИ Щелкните по этой опции, чтобы создать данные копирования для диапазона, выбранного вами в этом сеансе. Если вы хотите создать данные копирования для всей СИ, используйте сеанс Генерация данных копирования КСИ (многоуровневых) (tiedm1230m000). Финализир. Щелкните по этой опции, чтобы копировать данные, определенные в этом сеансе. Расходуемые и альтерн.матер.в данных копирования КСИ Нажмите для запуска сеанса Расходуемые и альтерн.матер.в данных копирования КСИ (tiedm2125m000). |