| # Выявление петель в СИ (tibom1214m000) Используйте этот сеанс чтобы, чтобы выявить ошибки (петли) в многоуровневых производственных спецификациях изделий. Петля появляется, когда одно и то же изделие применяется на нескольких уровнях спецификации изделия (СИ), представляя собой то родительское, то дочернее изделие. Связанные темы Структура многоуровневой СИ От изделия В LN- сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить, продавать и т.д. Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом (комплект), или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие). Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий: Затратные единицы (например, электричество). Единицы обслуживания Субподрядное обслуживание Элементы списка (меню/опции). Выделить Щелкните по этой кнопке, чтобы выполнить процесс, установленный в этом сеансе. |