| # Структура варианта исполнения (tipcf5511m000) Используйте этот сеанс чтобы конфигурирования варианта исполнения. Конфигурирование вариантов исполнения, которые содержат закупаемые конфигурируемые изделия. Вы можете конфигурировать варианты исполнения которые содержатзакупаемые конфигурируемые изделия. Вы можете использовать конфигурируемое изделие для создания структуры изделия, которая может содержать закупаемую конфигурируемую подсборку. Закупаемая подсборка отпускается на сборочной линии как и другие сборочные компоненты. Более подробную информацию по поставке закупаемых конфигурируемых изделий в модуле Управление сборкой, обратитесь к Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка Основных Данных Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка СИ Варианты исполнения - Закупаемые конфигурируемые изделия Связанные темы Процедуры PCF Вариант исполн. Код, однозначно идентифицирующий вариант исполнения. Вы можете конфигурировать варианты исполнения которые содержатзакупаемые конфигурируемые изделия. Вы можете использовать конфигурируемое изделие для создания структуры изделия, которая может содержать закупаемую конфигурируемую подсборку. Закупаемая подсборка отпускается на сборочной линии как и другие сборочные компоненты. Более подробную информацию по поставке закупаемых конфигурируемых изделий в модуле Управление сборкой, обратитесь к Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка Основных Данных Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка СИ Варианты исполнения - Закупаемые конфигурируемые изделия Набор опц. Идентифицирует набор свойств и опций продукции для конфигурируемого изделия в рамках структуры продукта. Типовое Изделие Типовое изделие на уровне СИ. Уровень Когда производится продукция, компоненты собираются в узлы, и эти узлы, в свою очередь, собираются в готовую продукцию. Компоненты, которые соединяются на каждой стадии, описываются спецификацией изделия. Каждая стадия является уровнем в спецификации изделия. Перечень компонентов велосипедного колеса является одним из уровней спецификации изделия. Перечень комплектующих самого велосипеда является высшим уровнем спецификации и часто называется нулевым уровнем. Пример Велосипед имеет одну раму и два колеса. Рама производится из трет трубок. Колеса производятся из обода, втулки и 35 спиц. Изделие Код конфигурируемого изделия. Позиция Номер позиции компонента в типовой СИ, который позволяет однозначно распознавать спецификацию изделия. Этот номер сравним с номером позиции в производственной спецификации изделия. В типовой СИ, однако, для каждого номера позиции может быть определено несколько вариантов. По умолчанию, LN показывает последний использованный номер позиции плюс 10; другими словами 10, 20, 30 и т.д. Нумерация позиций не имеет ограничений. Необходимо принять указанные значения по умолчанию, чтобы можно было использовать промежуточные номера для введения компонентов. Если, в ретроспективе, компонент должен быть введен между компонентами 10 и 20, можно ввести этот компонент в позиции под номером 15. Очередность Порядковый номер показывает, что может существовать несколько версий компонента для каждого номера позиции. Для вариантов исполнения введите порядковый номер в рамках номера позиции типовой спецификации изделия. Этот порядковый номер можно также оставить пустым. Источник поставки по умолчанию Источник, который по умолчанию поставляет изделие. Изделие может поставляться посредством заказов на закупку, производственных заказов, заданий на сборку или складских заказов. Источник поставки по умолчанию определяет, какой тип заказа используется для поставки изделия, но, в общем случае, можно отказаться от умолчания и указать альтернативный источник. Это поле может быть использовано для определения, какой тип заказа поставки должна создавать LN, если для этого изделия вводится заказ на продажу, а наличный запас изделия недостаточен. Цех Изделие получается путем создания производственного заказа. Сборка Изделие получается путем создания задания на сборку. Закупка Изделие получается путем создания заказа на закупку. Если тип изделия- Изготовляемое или Типовое, это поле может быть Цех или Сборка. Если тип изделия - Инженерный модуль, то это поле Сборка и не может быть изменено. Если тип изделия - Закупаемое, то это поле Закупка и не может быть изменено. |