| # Панорама рабочего центра (timfc1501m000) Используйте этот сеанс чтобы данный сеанс используется для проверки мощностей и загрузки рабочих центров в целях выполнения производственных заказов по графику. В случае возникновения проблем, их легко распознать на раннем этапе и принять соответствующие меры. Связанные темы Контроль входа/выхода Базовая недельная мощность Недельная мощность каждой ресурсной единицы рабочего центра. Это значение используется для расчета стандартной недельной мощности рабочего центра, которая показывается в отчетах по использованию рабочего центра. Связанные темы Расчет базовой недельной мощности на единицу ресурсов Время ожидания время ожидания Время ожидания используется при расчете цикла заказа. Время ожидания выражается в днях или часах. Дни и часы интерпретируются как дни и часы в календаре рабочего времени, связанного с рабочим центром. Связанные темы Расчет циклов для операций и производственных заказов Базовая дневная мощность Дневная мощность каждой ресурсной единицы рабочего центра. Это значение используется для расчета стандартной дневной мощности рабочего центра, которая показывается в отчетах по использованию рабочего центра. Связанные темы Расчет базовой недельной мощности на единицу ресурсов Задержка передачи время задержки LN Когда система ERP рассчитывает на основании маршрута время начала и время окончания запланированного заказа, задержка передачи принимается во внимание. LN Этот плановый резерв дает возможность вводить определенную паузу между последовательными операциями, что делает возможным сдвиг операций. Задержка передачи выражается в днях или часах. Дни и часы не относятся к календарю рабочего времени. Подразумевается доступность 24 часа в день, семь дней в неделю. Примечание Примечание Данное поле не используется, если поле Тип рабочего центра содержит значение Рабочий центр для калькуляции затрат РЦ для кальк.затрат. Связанные темы Расчет циклов для операций и производственных заказов Число механизмов Количество механизмов, доступных для производства в рабочем центре. Это значение может быть рассчитано и изменено в сеансе Расчет ресурсов (tirou0201m000). LN Система ERP ищет все механизмы, приписанные к рабочему центру в сеансе Механизмы (tirou0102m000) . Механизмы (tirou0102m000) Число механизмов рабочего центра рассчитывается следующим образом:
    Число механизмов = Сумма недельных мощностей всех механизмов связанных с данным рабочим центром / Недельную мощность рабочего центра
Недельная мощность рабочего центра определяется в сеансе Базовая недельная мощность. Число механизмов и число операторов, которые связаны с рабочим центром, используется для расчета доступная мощность. Пример
Раб. центр A: | 40 час/неделя
Механизм А | 40 час/неделя
Механизм В | 60 час/неделя
    Число механизмов = (40+60)/40 = 2,50
Связанные темы Расчет доступных мощностей Время перемещения время перемещения Число операторов Доступное число операторов для рабочего центра. Это значение может быть рассчитано и обновлено в сессии Система ERP ищет всех операторов, приписанных к данному подразделению в сеансе Работники - Общие данные (tccom0101m000) Работники - Общие данные (tccom0101m000), и суммирует их недельную занятость. Количество операторов рабочего центра рассчитывается следующим образом:
    Количество операторов = Суммарная недельная занятость всех операторов, связанных с данным рабочим центром / Недельную мощность рабочего центра.
Недельная занятость работника вводится в поле Занятость в сеансе Работники - Персонал (bpmdm0101m000) . Занятость Работники - Персонал (bpmdm0101m000) Недельная мощность рабочего центра определяется в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000) Рабочие центры (tirou0101m000). Число механизмов и число операторов, которые связаны с рабочим центром, используется для расчета доступная мощность. Пример
    Пример Сегодня: 2000-11-07
    Раб. центр A: 40 час/неделя
Работник | Первые Дата | Последние Дата | час/неделя
А | 2000-01-01 | 2000-01-01 | 40
B | 2000-01-01 | 2000-06-01 | 20
C | 2000-01-01 | 0 | 30
    Число операторов = (40 + 30) /40 = 1,75
Связанные темы Определение подразделения Расчет доступных мощностей Требуемое ожидание требуемое ожидание Печать инструкций При использовании микромаршрут, можно определить инструкции для каждой операции и для каждого шага операции производственного заказа. Если значение этого поля Да Да, то эти инструкции печатаются. Связанные темы Микромаршрут Рабочий центр рабочего центра Тип рабочего центра Тип рабочего центра. Допустимые значения Тип рабочего центра Связанные темы Рабочие центры для калькуляции затрат Головнойрабоч.центр главный рабочий центр Тип использования РЦ Спецификация рабочего центра. Допустимые значения Тип использования РЦ Связанные темы Общие рабочие центры Критический в Основном планировании тип рабочего центра В результате рабочий центр включается в спецификацию критических мощностей, применяемую в Планирование предприятия. Компания Компания Субподрядчик Субподрядчикr, Если поле это . Примечание Вы не можете указать в этом поле, если Связанные темы Субподрядный Сервис изделия в Снабжение Обзор субподряда Единица предпр. единица предприятия Отношения задания Нажмите, чтобы запустить сеанс Связь заданий (tirou0104m000). Взаимосвязи общего рабочего центра Нажмите, чтобы запустить сеанс Связи общего рабочего центра (tirou3100m000). Печать рабочих центров Нажмите, чтобы запустить сеанс Печать рабочих центров (tirou0401m000). S Нажмите, чтобы запустить сеанс Расчет ресурсов (tirou0201m000). Загрузка по неделям Нажмите, чтобы запустить сеанс Загрузка рабочего центра по неделям (tisfc1501m000), в котором отображается подробное планирование и использование мощностей определенного рабочего центра. Графики цеховых заказов выводятся на конкретную неделю. Можно просмотреть подробную информацию, такую как операция, статус операции, время занятости механизмов и человеко-часы. Эти данные очень важны для планировщиков. Они могут просмотреть ход выполнения заданий рабочего центра и предпринять необходимые действия на основе этой подробной информации. Загрузка по дням Нажмите, чтобы запустить сеанс Загрузка рабочего центра по дням (tisfc1506m000), в котором отображается подробное планирование и использование мощностей определенного рабочего центра. Графики цеховых заказов выводятся на конкретную неделю. Можно просмотреть подробную информацию, такую как операция, статус операции, время занятости механизмов и человеко-часы. Эти данные очень важны для планировщиков. Они могут просмотреть ход выполнения заданий рабочего центра и предпринять необходимые действия на основе этой подробной информации. Построение загрузки Нажмите, чтобы обновить расчеты о запланированном объеме использования механизмов и рабочих центров. Контроль входа/выхода Нажмите, чтобы запустить сеанс Контроль входа/выхода рабочего центра (tisfc3510m000). Контроль входа/выхода можно использовать для оценки эффективности работы конкретного рабочего центра. Показатели входа/выхода выражаются в количестве часов. Если фактически вход меньше, чем запланировано, рабочий центр или механизм недостаточно загружен работой, что ведет к низкой продуктивности. Фактический выход ниже запланированного может указывать на проблемы с рабочим центром или механизмом. Различием между входом и выходом является ожидание. Чтобы гарантировать непрерывный производственный поток в рабочем центре плановик предусматривает минимальный объем работ, предназначенный для рабочего центра, который называется требуемым ожиданием. На основании все этой информации плановик цеха может предпринять действия по корректировке. Генерация контроля Вх/Вых Перед проведением анализа должны быть сгенерированы показатели контроля входа и выхода. Нажмите сюда, чтобы это сделать. Сгенерировать данные входа/выхода можно также непосредственно из сеанса Контроль входа/выхода рабочего центра (tisfc3510m000). Удаление контроля Вх/Вых Данные входа/выхода для определенного рабочего центра, которые нигде не используются, должны удаляться. Нажмите сюда, чтобы это сделать. Удалить данные входа/выхода можно также непосредственно из сеанса Контроль входа/выхода рабочего центра (tisfc3510m000). Позаказный план ресурсов Нажмите, чтобы запустить сеанс Позаказный план ресурсов (cprrp0530m000). План ресурсов показывает запланированное использование мощностей определенного рабочего центра на период средней продолжительности. В плане ресурсов учитываются запланированные заказы (еще не переданные) и уже переданные заказы. Эти данные важны для цеховых планировщиков, так как на основе этих данных они могут действовать на ранних этапах, даже до создания цеховых заказов. Запросы инструмента Нажмите, чтобы запустить сеанс Запросы на инструмент (titrp0515m000). На экран выводится список заявок по рабочему центру. По каждой заявке система ERP показывает, доступен ли запрашиваемый инструмент. Эта информация может оказаться важной для планировщиков. Если при наличии достаточных мощностей, невозможно получить инструмент, операция не может быть выполнена. Запрос/возврат инструмента Нажмите, чтобы запустить сеанс Запрос и возврат инструмента (titrp0215m000), чтобы фактически запросить инструмент для рабочего центра. Этот сеанс необходимо использовать также для возврата инструмента после использования из рабочего центра на склад или в другой рабочий центр. |