| # МИС (tiedm3610m000) Используйте этот сеанс чтобы воспроизведения, определения и изменения массовых изменений СИ. Связанные темы Изменение КСИ - автоматическая процедура Изменение КСИ - полуавтоматическая процедура Обзор управления конструкторскими данными Ссылочные указатели и МИС Номер МИС Этот номер генерируется LN используя группу номеров , введенную в поле Группы Номеров для МИС сеанса Параметры Управления конструкторскими данными (tiedm0100m000). Связанные темы Изменение КСИ - автоматическая процедура Использование групп номеров и серий Статус МИС Можно изменять статус, выбирая опцию из меню соответствующий. Допустимые значения Возможные значения Причина МИС Причина изменения. Можно определить причины МИС в сеансе Причины МИС (tiedm3104m000). Ответственный Инженер Код и имя лица, ответственного за МИС. Дата Выполнения МИС Дата, на которую было создано МИС. Дата Утвержд. Для Конструир. Дата, когда статус МИС был изменен на Утверждено конструктором. Дата Утвержд. Для Производ. Дата, когда статус МИС был изменен на Утверждено технологом. Дата Действия для Редакций Созданных этим МИС Если флаг Ручная нумерация редакций в сеансе Параметры Управления конструкторскими данными (tiedm0100m000) не выбран, необходимо задать дату действия для редакций, создаваемых автоматически посредством МИС. Если флаг Ручная нумерация редакций выбран, эту дату действия нельзя изменить. Когда МИС завершается, эта дата становится датой действия для строк ПСИ. Действ. зак.на изменение Заказ на изменение, который определяет дату (начала) действия МИС. Дата закрытия Дата, когда вы использовали МИС в сеансе Завершение конструкторских данных (tiedm3240m000), и МИС получило статус Закрытый. Связанные темы Конечная обработка конструкторских данных Контроль CHM Дата, когда вы использовали МИС в сеансе Завершение конструкторских данных (tiedm3240m000), и МИС получило статус Закрытый. Связанные темы Конечная обработка конструкторских данных Обрабатывается Управлением изменениями Если этот флаг установлен,, процедура утверждения для МИС запускается в Управление данными (ODM). Необходимо сначала завершить процедуру утверждения, после чего можно приступать к утверждению МИС для производства. Даты действ.по заказу на изменения Если этот флаг установлен,, дата действия МИС задается во время процедуры утверждения в Управление данными (ODM). Эта дата действия используется как дата действия по строкам СИ после копирования данных К-единицы в ПСИ. Если этот флаг сброшен,, следует ввести дату действия и дату окончания действия вручную в МИС, несмотря на то, что Управление данными (ODM) все еще используется для утверждения МИС. Множ. заказы на изм. разрешены Если этот флаг установлен, вы можете связать несколько заявок на изменение с МИС. Первая утвержденная заявка на изменение утверждает также МИС. Если этот флаг сброшен,, можно связать только одну заявку с МИС. Текст МИС Если этот флажок включен, можно ввести текст. Автомат.создание КСИ Если этот флаг установлен, вы можете использовать МИС для изменения и утверждения КСИ. Вы должны определить действия для измения КСИ в сеансе Действие МИС (tiedm3120m000). Если эти действия выполняются, К-единицы автоматически связываются с МИС, после чего редакции могут быть утверждены. Если этот флаг сброшен,, вы не используете МИС для изменения КСИ. Измените КСИ вручную, затем вручную свяжите редакции с МИС и, наконец, используйте МИС, чтобы сразу утвердить редакции. Связанные темы Изменение КСИ - автоматическая процедура Изменение КСИ - полуавтоматическая процедура Вкл./Искл. К-един из Действ. (МИС) С МИС связываются действия, которые могут изменить СИ изделия. Изделия, на которые влияют действия, определяются в сеансе Включение/исключение К-единиц (tiedm3121m000). Если этот флаг установлен,, задайте для каждого действия в отдельности изделия, на которые влияет это действие. Чтобы это сделать, выберите действие в сеансе Действие МИС (tiedm3120m000) и запустите сеанс Включение/исключение К-единиц (tiedm3121m000) из меню соответствующий. Теперь можно определить изделия, на которые влияет действие. Если этот флаг сброшен, вы определяете набор изделий в сеансе Включение/исключение К-единиц (tiedm3121m000). Все действия, определенные для МИС, применяются в этому набору изделий. Все Действ.Должны Прим.к Изд. С МИС может быть связано одно или несколько действий, которые определяются в сеансе Действие МИС (tiedm3120m000). Действия могут изменить изделия, определенные в сеансе Включение/исключение К-единиц (tiedm3121m000). Действие может добавить, заменить или удалить компонент конкретного изделия. Если вы определяете набор действий, может случиться, что все действия влияют на конкретное изделие или что только часть действий применяется к изделию. Если этот флаг установлен,, изменяются при помощи этих действий только изделия из сеанса Включение/исключение К-единиц (tiedm3121m000), для которых используются все действия. Изделия, к которым применяется только часть действий, не изменяются. Если этот флаг сброшен,, изделия в сеансе Включение/исключение К-единиц (tiedm3121m000), для которых применяются все действия, изменяются при помощи действий. Однако при помощи действий изменяются также и изделия, для которых применимы не все действия. Примечание Если выбран флаг Вкл./Искл. К-един из Действ. (МИС), это поле недоступно. Пример В сеансе Действие МИС (tiedm3120m000) определяются два действия: Компонент B заменяется компонентом X. Компонент C заменяется компонентом Y. В сеанс Включение/исключение К-единиц (tiedm3121m000) включаются два изделия: Изделие A с компонентами B и C. Изделие D с компонентами B и E. Если выбран флаг Все Действ.Должны Прим.к Изд., действия изменяют только изделие A, поскольку оба действия применяются к изделию A. Хотя первое действие применяется также к изделию D, это действие не выполняется для изделия D, поскольку не все действия применяются к изделию D. Если флаг Все Действ.Должны Прим.к Изд. не выбран, действия изменяют изделие A, а также изделие D. Для изделия A выполняются оба действия; для изделия D применяется и, следовательно, выполняется только первое действие. Включ./Искл. К-единицы Используйте это поле, чтобы определить, включаются или исключаются К-единицы при выполнении МИС. Если выбрать Включить, МИС изменяет изделия. Если вы выбираете Исключить, МИС не влияет на изделия. Включаемые или исключаемые изделия необходимо определить в сеансе Включение/исключение К-единиц (tiedm3121m000). Примечание Если вы выбираете Исключить, но не задаете никаких изделий в сеансе Включение/исключение К-единиц (tiedm3121m000), все К-единицы остаются включенными в МИС. Отменить МИС Щелкните по этой опции, чтобы аннулировать МИС, Утверждено конструктором. Вы не можете использовать Аннулировано МИС. Однако, можно архивировать данные, детализированные в МИС, с помощью сеанса Архивирование конструкторских данных (tiedm1250m000). Нельзя аннулировать МИС, которое все еще находится В разработке. Если это МИС больше не нужно, его следует удалить. Замороз МИС Щелкните по этой опции, чтобы изменить статус МИС В разработке на Замороженный. Переуст.статус МИС Щелкните по этой опции, чтобы изменить статус Утверждено конструктором МИС на В разработке. Сначала запускается сеанс Переустановка статуса МИС (tiedm3230m000). МИС утвержд.конструктор. Щелкните по этой опции, чтобы изменить статус МИС на Утверждено конструктором. После этого можно использовать МИС для выполнения изменений в КСИ и редакциях К-единицы. МИС может быть утвержден, только если присутствуют следующие данные: Включаемые или исключаемые К-единицы МИС (это обязательно, если поле Включ./Искл. К-единицы установлено на Включить. Строки МИС. Когда утверждается новое МИС, следует проверить, продолжают ли строки заказа соответствовать К-единицам для этого МИС, используя сеанс К-единица по МИС (tiedm3122m000). Это нужно сделать, потому что связь между К-единицами и МИС может не удаляться при аннулировании МИС. Эту команду можно использоваться, только если МИС имеет следующие статусы: В разработке Замороженный Утверж. МИС для производ. Щелкните по этой опции, чтобы изменить статус МИС с Утверждено конструктором на Утверждено технологом. Затем можно использовать его, чтобы копировать редакции К-единицы и КСИ в производственное окружение. Генерация К-единиц по МИС Щелкните по этой опции, чтобы запустить сеанс Генерация К-единиц по МИС (tiedm3201m000). Обработка изменений КСИ Нажмите для запуска сеанса Обработка изменений КСИ (tiedm3205m000). Генерация данных копирования КСИ по МИС Щелкните по этой опции, чтобы запустить сеанс Генерация данных копирования КСИ по МИС (tiedm3235m000). Завершение конструкторских данных Щелкните по этой опции, чтобы запустить сеанс Завершение конструкторских данных (tiedm3240m000). Обработка МИС Нажмите для запуска сеанса Обработка МИС (tiedm3250m000). Архивирование конструкторских данных Щелкните по этой опции, чтобы запустить сеанс Архивирование конструкторских данных (tiedm1250m000). Действия МИС Щелкните по этой опции, чтобы запустить сеанс Действие МИС (tiedm3120m000). Включение/исключение К-единиц по МИС Щелкните по этой опции, чтобы запустить сеанс Включение/исключение К-единиц (tiedm3121m000). К-единицы по МИС Нажмите, чтобы запустить сеанс К-единица по МИС (tiedm3122m000). Моделиров... Нажмите, чтобы создать отчет, дающий обзор ситуации, которая возникнет в случае использования МИС. Моделирован (Детально) Нажмите, чтобы создать отчет, детализирующий ситуацию, которая возникнет в случае использования МИС. Печать МИС Нажмите для запуска сеанса Печать МИС (tiedm3410m000). |