| # Проверка индикаторов разметки проекта (tibom1222m000) Используйте этот сеанс чтобы проверки, если разметка проекта из изготовляемого изделия или типового изделия наследуется соответствующими компонентами в разузлованной спецификации. От изделия Выберите диапазон изготовляемых изделий или типовых изделий для проверки. Примечание Если запускается этот сеанс из сеанса Типовые СИ (tipcf3110m000), только изделия типовой СИ являются частью выбранного диапазона. Если запускается этот сеанс из сеанса Спецификация изделия (tibom1110m000), только изделия производственной СИ являются частью выбранного диапазона. Контроль эффективности по дате Если этот флаг установлен,, проверяются строки СИ с датой Действует с до выбранной даты и Действует по после выбранной даты. Только печать ошибок Если этот флаг установлен,, печатаются только изделия в СИ которых есть петля или в которых не возможно наследовать проектную разметку. Проверка Печатается отчет Проверка индикаторов разметки проекта. |