| # Ретроспектива заказов на контроль хранения (qmptc2505m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра уже выполненных заказов на контроль для контроля хранения. Заказы на контроль перечисляются по изделию. Смотри также Контроль хранения Дата завершения Дата, на которую все строки заказа на контроль были завешены. Эта дата обновляется автоматически сеансом Завершение/обработка контроля по заказу (qmptc1202m000) и не может быть введена вручную. Заказ на контроль Заказ на контроль закупаемых, реализуемых либо производимых изделий. Единица пробы Единица размера пробы. Частота Интервал между двумя пробами, выраженный в единицах частоты. Объяснение: Новая проба отбирается из каждых 100 изделий в размере 10 штук. В этом случае будет отобрано 11 проб по 10 изделий. Пример
Проба | 10 шт
Частота | 100 шт
Объем заказа | 1150 шт
Изделие В LN- сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить, продавать и т.д. Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом (комплект), или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие). Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий: Затратные единицы (например, электричество). Единицы обслуживания Субподрядное обслуживание Элементы списка (меню/опции). Дата заказа Дата создания заказа на контроль. AQL Минимальный процент тестовой пробы, который нужно утвердить перед утверждением всего объема изделий. Например, если приемлемый уровень качества (AQL) - 90, а утверждённый процент ниже этого числа, отклоняется весь объём. Смотри также Примеры приемлемых уровней качества (AQL) Проценты Размер пробы в общем объеме, который должен быть проверен. В этом поле размер пробы выражается процентом от объема заказа или частоты (если тип теста - Непрерывный отбор проб). ИД качества Условия генерирования заказов на контроль и процедуры их обработки. Комбинация качества связывает следующую информацию: Модуль или подсистема, которые являются источником для заказа на контроль. Изделие или группа изделий, к которым применяется контроль качества. Требования качества, которые должны быть выполнены (определенные в ИД качества). Размер пробы Общий объем проб из заказанного количества, который должен быть протестирован, выраженный в единицах размера пробы. Размер пробы может вводиться как фиксированное количество или как процент либо заказанного объема, либо частоты (если вы выбрали тип теста Непрерывный отбор проб). Порядковый номер Порядковый номер, идентифицирующий контроль хранения заданного изделия. Группа тестов Определение частоты взятия материалов\проб в целях контроля качества. Тип теста Способ, которым отбираются пробы из заказанного объема. Объем заказа Количество, для которого требуется входной контроль. Следовательно, результат заказа на контроль касается качества этого количества. |