| # Построение загрузки (tisfc0201m000) Используйте этот сеанс чтобы обновления расчетов запланированной загрузки механизмов и рабочих центров для выбранных переменных. Связанные темы Производственные заказы - функциональный обзор Общие рабочие центры Контроль входа/выхода Порядок выборки Это поле служит для выбора наиболее эффективного метода для расчета загрузки мощностей. Например, если вы выбрали ограниченный диапазон рабочих центров для перестройки загрузки, нужно выбрать опцию Рабочий центр. Если вы ввели одно и то же значение в поля От и До для любого из диапазонов выборки, система LN укажет именно этот диапазон в этом поле, и поле станет недоступным. Регенерат.запуск Если этот флаг установлен, LN пересчитывает загрузку мощности, сперва удалив существующие данные для выбранного диапазона. Если Вы выбрали Автоматически либо в поле Метод обновления недельной загрузки, либо в поле Метод обновления суточной загрузки в сеансе Параметры SFC (tisfc0100s000), LN рассчитывает загрузку до конца периода. Если этот флаг сброшен, LN пересчитывает только загрузку мощностей для рабочих центров и механизмов, для которых изменилось планирование заказов. LN сделает это только если значение Вручную выбрано либо в поле Метод обновления недельной загрузки, либо в поле Метод обновления суточной загрузки в сеансе Параметры SFC (tisfc0100s000). Построение Обновление расчетов запланированной загрузки механизмов и рабочих центров по вашей выборке. |