| # Расходуемые и альтернативные материалы в Планировании предприятия Данная тема описывает, как Планирование предприятия обрабатывает расходуемые материалы и альтернативные материалы. Введение в концепцию альтернативных материалов описано в разделе Альтернативные материалы в СИ. Описание процедуры планирования без альтернативных материалов приводится в разделе Выполнение RRP, базовый расчет для одного изделия. Примечание Данная функциональность доступна только, если установлен флаг Расходуемые и альтернативные материалы в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Планирование с альтернативными материалами Процесс позаказного планирования проверяет, находится ли проектируемый запас выше резервного запаса при использовании стандартного материала для обеспечения материальных потребностей. Если проектируемый запас падает ниже резервного запаса, система LN ищет жестко-спланированный заказ, который может быть перепланирован на более раннюю дату для обеспечения потребности. Если система LN не находит такого заказа, то она проверяет доступное-к-обещанию (ДКО) количество альтернативных материалов компонента (в порядке приоритета). Если LN находит альтернативный материал с ДКО, то LN переключает материальные потребности на этот альтернативный материал. Если ДКО недостаточно, то LN сгенерирует новый запланированный заказ на стандартный материал. Если дата потребности лежит в рамках временной границы изделия, то система LN откладывает новый заказ после временной границы. Если материальная потребность не может быть обеспечена вовремя, система LN генерирует сигнал для уведомления плановика. Примечание В сеансе Изделия - Данные по заказу (tcibd2500m000) вы можете увидеть или изменить последнюю разрешенную дату заказа и резервный запас. Расходуемые материалы Система LN также проверяет расходуемый материал, который должен быть использован в первую очередь. Горизонт альтернативного материала Для материальных потребностей в относительно далеком будущем система LN не проверяет альтернативные материалы. Для определения того, как далеко в будущем система LN проверяет альтернативные материалы, используйте поле Гориз.альтернат.материалов в сеансе Сценарии (cprpd4100m000)). Примечание Значение поля Горизонт ДКО/ВКО альтернативных материалов должно быть больше горизонта альтернативных материалов. За пределами горизонта ДКО/ВКО система LN предполагает, что материал доступен неограниченно. Допуск нескольких материалов Если отмечен флаг Множество изделий допускается в сеансе Спецификация изделия (tibom1110m000), система LN может распределить оценочное количество материала на несколько изделий. Например, оценочное количество может быть поделено между расходуемым материалом и стандартным материалом или между стандартным материалом и одним или несколькими альтернативными материалами. Если вы не допускаете множественные изделия, система LN делает выбор для каждой строки материала: LN отпускает либо стандартный материал, либо альтернативный, но не комбинацию из двух или более материалов. Примеры см. в разделе Распределение материальной потребности по нескольким изделиям Ограничения Применяются следующие ограничения: Выбор расходуемых и альтернативных материалов доступен только в позаказном планировании и недоступен в основном планировании Проверки возможного-к-обещанию не учитывают альтернативные материалы. Номера фаз Из всех изделий, имеющих одинаковый номер фазы, система LN сначала планирует изделия, которые могут быть использованы в качестве альтернатив, чтобы определить ДКО этих изделий. Номер фазы компонента СИ должен совпадать с номером фазы альтернативного материала этого компонента. Если эти номера фаз вдруг отличаются, то система LN сначала пытается согласовать номера фаз, чтобы решить эту проблему. Если СИ и определение альтернатив содержит петлю, то изменение номера фазы не может решить проблему и система LN покажет сообщение об ошибке. Если система LN показывает сообщение об ошибке Обнаружено зацикливание альтернатив., используйте сеанс Расходуемые и альтернативные материалы (tibom0150m000) для удаления альтернативных материалов, вызвавших проблему. Пример Следующая ситуация является примером петли альтернатив: У изделия A номер фазы 0. B является материалом в СИ изделия A (у B номер фазы 1) C является материалом в СИ изделия B (у C номер фазы 2) A является альтернативой материала C. (A должно иметь такой же номер фазы, как и C, но у A номер фазы 0) Множество других комбинаций могут привести к петле альтернатив. Проверки на уровне исполнения Вы можете выполнить проверку позже после передачи заказа на уровень исполнения. В этом случае система LN выполнит перепроверку уровней запасов и при необходимости изменит выбор материалов. Дополнительную информацию см. разделе Поиск альтернативных и расходуемых материалов. Связанные темы Использование оставшегося запаса устаревших изделий Альтернативные материалы в СИ Позаказное планирование, обзор Выполнение RRP, базовый расчет для одного изделия |