| # Ярлыки в производстве Введение В Производство используется два вида ярлыков: Ярлыки Kanban. Ярлыки для производственных заказов. Ярлыки Kanban используются для переключения поставки материалов в цеху, а ярлыки производственных заказов служат для идентификации законченных производственных заказов. Примечание Хотя и для того, и для другого используется термин "ярлык", ярлыки Kanban отличаются от ярлыков производственных заказов. Эти ярлыки задаются и используются в Производство по-разному. Как именно - описано ниже. Ярлыки Kanban в Производство Если вы разработали цеховую схему в среде, регулируемой производством, вам может потребоваться использование ярлыков Kanban для переключения поставок промежуточных продуктов между рабочими центрами. Воспользуйтесь сеансом Печать ярлыков Канбан (tirou2402m000) для создания ярлыков Kanban, переключающих поставку в цеху. Например, можно создать ярлыки Kanban для каждой операции определенного маршрута. По завершении операции над продуктами ярлык Kanban послужит для запроса промежуточных продуктов, полученных в результате предыдущей операции, таким образом, работа будет продолжена. Введите схему ярлыка в поле Компоновка ярлыка сеанса Печать ярлыков Канбан (tirou2402m000). Схема ярлыка задается в сеансе Схемы ярлыков (whwmd5520m000). Схема ярлыка содержит тип информации для ярлыка Kanban. Нужно ввести тип информации при помощи описания и кода. Более подробную информацию см. в разделе Формат этикетки и печать. В приведенной ниже таблице содержится пример описаний и кодов, которые могут быть выбраны для ярлыков Kanban.
Описание | Код в тексте схемы ярлыка
Описание Канбан | #lb.item
Количество по таре | #lb.quan.item
Отгружено с рабочего центра | #lb.shfr.code
Погружено на рабочий центр | #lb.shto.code
Тара | #lb.pack.item
Информация на ярлыке Kanban может быть следующей:
Описание Канбан | Рама для мотоцикла
Количество по таре | 5
Отгружено с рабочего центра | Рабочий центр сварки
Погружено на рабочий центр | Рабочий центр сборки
Для того, чтобы распечатать информацию на ярлыке, информация Kanban должна быть введена в сеансе Операции маршрутов (tirou1102m000). Ярлыки производственных заказов в Производстве Infor LN Ярлыки производственных заказов в Производство служат для идентификации количеств по завершенным производственным заказам. Ярлыки помогают в перемещении производственных заказов на склад и содержат такую информацию, как номер производственного заказа, вид изделия в производственном заказе, склад для перемещения изделий и т.д. Ярлыки производственных заказов печатаются для завершенных производственных заказов, если выполнено следующее: Схема ярлыка вводится в поле Схема ярлыка для печати в сеансе Параметры SFC (tisfc0500m000). Включен флажок Печать ярлыков при завершении заказа в подробном сеансе Отчет о завершении заказов (tisfc0520m000). Состояние по умолчанию для этого флажка задается в подробном сеансе Данные производственного заказа по умолчанию (tisfc0102m000). Также указать, должны ли печататься ярлыки по завершении заказов, можно в следующих сеансах: Отчет о выполнении производственных графиков (tirpt1201m000) Отчет о завершении производ.заказов из графиков производства (tirpt1502m000) Схема ярлыка определяется в сеансе Схемы ярлыков (whwmd5520m000). Схема ярлыка содержит тип информации для ярлыка производственного заказа. В разделе Формат этикетки и печать показаны коды, которые вы можете выбрать для использования на ярлыках производственного заказа. Связанные темы Формат этикетки и печать Канбан |