| # Время-зависимые данные изделия Можно ввести дату вступления в силу и дату окончания действия для типов источника изделия Закупаемое и Изготовляемое. В результате эти атрибуты используются в течение задаваемого периода времени. Тип изделия, который вы задаете в сеансе Изделие - Общие данные (tcibd0101s000) и сеансе Изделия - Общие данные по умолчанию (tcibd0102s000) является заданным по умолчанию типом изделия. Он аннулируется типом изделия, выбранным для особых периодов времени в сеансе Изделия - Время-зависимые данные (tcibd0110s000). Данные в сеансе Изделия - Время-зависимые данные (tcibd0110s000). Определение типа изделия в сеансе Изделия - Время-зависимые данные (tcibd0110s000) позволяет распределить данные между логистическими компаниями и контролировать тип изделия по логистической компании. LN проверяет, какой тип изделия существует на текущую дату и время для таких процессов, как: Калькуляция себестоимости. Разбиение производственной СИ. Расчет времени выполнения заказа. Генерирование производственного заказа. Можно использовать время-зависимый тип изделия, чтобы: Изменить решение об изготовлении или закупке вместе с другими данными LN путем утверждения заказов на изменение в Управление данными (ODM). Распределите общие данные изделия между логистическими компаниями и проконтролируйте тип изделия для компании. Введите архив переключений между типами изделий Закупаемое и Изготавливаемое. Заранее планируйте переключение между типами изделия Закупаемое и Изготавливаемое. Разбейте технологический маршрут и спецификацию изделия по производственным заказам для закупаемых изделий. Это необходимо, если изделия закупаются внутри в пределах логистической компании. Управление изменениями для время-зависимых данных изделия Если вы используете Управление данными (ODM), можно использовать модуль Управление изменениями для контроля изменений этой информации. LN вводит тип изделия и его дату вступления в силу и дату окончания срока действия, когда вы утверждаете заказ на изменение в модуле Управление изменениями. Подобным образом можно одновременно изменить тип изделия и другие данные LN. Вы должны выбрать флаг CHM Контроль в сеансе Изделие - Общие данные (tcibd0101s000), чтобы показать, что вы хотите использовать управление заказом на изменение для изделия. |