| # Сборочные линии (tiasl1530m000) Используйте этот сеанс чтобы вывода на экран и для определения основных данных и данных по затратам сборочной линии. Данные по затратам задаются в модуле "Конфигуратор сборочной линии" (LAC) в Configurator. Связанные темы Обзор управления сборкой Расчет затрат по заданию на сборку Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Сборочная линия Набор последовательных рабочих зон на линии на котором производятся изделия типа FAS (Final Assembly Schedule - График конечной сборки). Изделия производятся путем переход от одной рабочей зоны на линии к другому с выполнением определенных операций на каждой рабочей зоне линии. Сборочная линия подразделяется на некоторое количество участков, разделенных буферами. Сборочная линия может быть главной или снабжающей. Компания Рабочая среда, в которой можно выполнять логистические и финансовые операции. Все данные по операциям хранятся в базе данных компании. В зависимости от типов данных, которые компания контролирует, компания является: Логистической. Финансовой. Логистической и финансовой. В многозвенной структуре некоторые из таблиц баз данных могут быть уникальными для компании, и компания может использовать другие таблицы баз данных совместно с другими компаниями. Код календаря Календарь вместе с типом доступности, заданном в параметрах, который определяет рабочее время сборочной линии. Если Вы работаете в другой компании, а не в той, где находится сборочная линия, данное поле будет пустым и недоступным. Обработ. передачи НЗП Способ выполнения перемещения НЗП. Связанные темы Расчет затрат по заданию на сборку Передачи НЗП в модуле Управление сборкой Зависимые от конфигурации Если этот флаг установлен, сборочная линия может быть включена в сетевую модель сборочных линий или исключена из сетевой модели сборочных линий, которую (модель) планируется использоваться для сборки конечного изделия. За дополнительной информацией обратитесь к Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Время транспортировки для связанных сборочных линий Матер. компонент затрат Выберите компоненты затрат, которые нужно использовать для материальных затрат на сборочной линии. Все материальные затраты суммируются по этому компоненту затрат. Материальные затраты сборочных компонентов могут храниться во множестве различных компонентов затрат. Каждый сборочный компонент может иметь различный компонент затрат. Если Вы работаете в другой компании, а не в той, где находится сборочная линия, данное поле будет пустым и недоступным. Связанные темы Расчет затрат по заданию на сборку Операц. компонен затрат Выберите компоненты затрат, которые нужно использовать для операционных затрат на сборочной линии. Все операционные затраты суммируются на этом компоненте затрат. Могут возникать операционные затраты, связанные со сборочными операциями, и операционные затраты, связанные с операциями по изготовлению сборочных компонентов. Операционные затраты сборочного компонента могут храниться во множестве различных компонентов затрат, если они не суммированы. Все операции суммируются по компоненту, указанному в данном поле. Если Вы работаете в другой компании, а не в той, где находится сборочная линия, данное поле будет пустым и недоступным. Связанные темы Расчет затрат по заданию на сборку Накладн. компонент затрат Выберите компоненты затрат, которые нужно использовать для накладных расходов сборочной линии. Накладные расходы хранятся в этом компоненте затрат. Могут возникать накладные расходы, связанные со сборочными операциями и с материалами, и накладные расходы, связанные с деятельностью на сборочной линии. Последнее представляет собой начисления линии. Накладные расходы сборочных компонентов и операций могут храниться во множестве различных компонентов затрат, если они не суммированы. Все накладные расходы суммируются по компоненту, указанному в данном поле. Если Вы работаете в другой компании, а не в той, где находится сборочная линия, данное поле будет пустым и недоступным. Связанные темы Расчет затрат по заданию на сборку Отдел расчетов Просмотр рабочей зоны, которую нужно использовать в качестве отдела расчета для данной сборочной линии. В Управление сборкой (ASC) эта рабочая зона используется только в административных целях. После закрытия заданий на сборку финальной сборочной линии, НЗП передается в отдел расчета. Если Вы работаете в другой компании, а не в той, где находится сборочная линия, данное поле будет пустым и недоступным. Связанные темы Расчет затрат по заданию на сборку Передачи НЗП в модуле Управление сборкой Врем. граница сбор. линии Ссылочная дата, относительно которой оцениваются процессы или статусы. Пример Временная граница задания на сборку на сборочной линии определяет дату окончания периода, для которого должны быть созданы задания на сборку. Если эта временная граница составляет 100 дней, то задания на сборку должны быть созданы для вариантов исполнения, чьи запланированные даты выхода с линии находятся в интервале между текущей датой и 100 дней. Аналогичным образом временная граница может определять то, когда задания рабочей зоны должны быть заморожены, обновлены и т.д. Обновл.врем.границы Время, которое берется, чтобы обновить задания на сборку. Дата последнего упорядочивания Обновляется текущей датой когда новая последовательность сборочной линии подтверждается после перепланирования. Это необходимо для проверки если снабжающая линия упорядочена после того как упорядочены её родительские линии. Валидация сборочной линии Нажмите, чтобы запустить сеанс Проверка сборочных линий (tiasl1230m000). Активация сборочных линий Нажмите, чтобы запустить сеанс Актуализация сборочных линий (tiasl1231m000). Закрытие... Нажмите, чтобы запустить сеанс Закрытие сборочной линии (tiasc7220m000). Построение распред.сбор.компонентов Нажмите, чтобы запустить сеанс Построение распределения сборочных компонентов (tiasc7240m000). Списание Потребностей Нажмите, чтобы запустить сеанс Списание потребностей по план-базису (tiasc7241m000). Опережение заданий рабочей зоны Нажмите, чтобы запустить сеанс Сдвиг заданий рабочей зоны (tiasl4230m000). Удал. независ.от сост. данных сборки Нажмите, чтобы запустить сеанс Удаление независимых от состояния данных (tiasl1210m000). Удал. завис.от сост. данных сборки Нажмите, чтобы запустить сеанс Удаление зависимых от состояния данных (tiasl1200m000). Сборочная линия - Участки Нажмите, чтобы запустить сеанс Сборочная линия - Участок линии (tiasl1541m000). Статус сборочной линии Нажмите, чтобы запустить сеанс Сборочная линия - Статус (tiasc7520m000) Задания на сборку на дату Нажмите, чтобы запустить сеанс Сборочная линия - Набор производственных заданий (tiasc2501m000) Загрузка сборочной линии Нажмите, чтобы запустить сеанс Сборочная линия - загрузка линии (tiasl3500m000) Назначения Нажмите, чтобы запустить сеанс Сборочная линия - Назначения (tiasc5510m000). Очистка и перенумерация порядка Нажмите, чтобы запустить сеанс Удаление и перенумерация очередностей (tiasl4201m000). Действующая Структура Комп. Затрат Нажмите, чтобы запустить сеанс Структура действующих компонентов затрат по изделию и сб.линии (ticpr3161m000). Генерация сообщ. поставки СК на основе врем. границы Нажмите, чтобы запустить сеанс Пополнение цеховых складов (tiasc8210m000). |