| # Расчет человеко-часов и машино-часов Человеко-часы и машино-часы, необходимые для выполнения операции, рассчитываются на основе данных из модуля Маршрут. Основные факторы: Размер партии, или входящее количество операции (количество изделий для обработки). Среднее время наладки [минуты]. Время цикла [минуты]. Единица маршрута. Фиксированная длительность. Эти факторы задаются в следующих сеансах: Задания (tirou0103m000) Операции маршрутов (tirou1102m000) Связь заданий (tirou0104m000) Производственное планирование (tisfc0110m000) Человеко-часы Число человеко-часов, необходимое для выполнения операции, рассчитывается по следующей формуле:
    человеко-часы = (время наладки * занятость персонала при наладке) + входящее количество по операции * время цикла/единица маршрута * занятость сотрудника при производстве
если у операции - фиксированная длительность, человеко-часы не зависят от размера пакета. Человеко-часы в этом случае рассчитываются по следующей формуле:
    Человеко-часы = (время наладки * занятость персонала при наладке) + время цикла/единица маршрута * занятость сотрудника при производстве
Фиксированная длительность задается в следующих сеансах: Операции маршрутов (tirou1102m000) Задания (tirou0103m000) Типовой технологический маршрут (tipcf3120m000) (для операций в типовом маршруте). Связь заданий (tirou0104m000) Производственное планирование (tisfc0110m000) Машино-часы Машино-часы Число машино-часов, необходимое для выполнения операции, рассчитывается по следующей формуле:
    Машино-часы = (время наладки + входящее количество по операции * время цикла/единица маршрута) * занятость механизмов
Если у операции фиксированная длительность, машино-часы не зависят от входящего количества по операции и единицы маршрута. При этом машино-часы рассчитываются иначе:
    машино-часы = (время наладки + время цикла/единица маршрута) * занятость механизмов
Фиксированная длительность задается в следующих сеансах: Операции маршрутов (tirou1102m000) Задания (tirou0103m000) Типовой технологический маршрут (tipcf3120m000) (для операций в типовом маршруте). Связь заданий (tirou0104m000) Производственное планирование (tisfc0110m000) Связанные темы Расчет времени производства для операций |