| # Характеристики процедуры стандартного теста (qmptc0115m000) Используйте этот сеанс чтобы определения требований качества по характеристикам. Характеристики, определенные для ИД качества, применяются ко всем комбинациям качества, связанным с ИД качества. В детальном сеансе можно связать несколько характеристик или комбинаций аспект/характеристика с ИД качества. Можно добавить свойства для ИД качества, такие как тест, норма, пределы и даты действия. Примечание Данные характеристики по умолчанию можно изменить. Смотри также Процедура стандартного теста и тестовые комбинации Процедура стандартного теста Код, к которому привязаны данные, необходимые для проверки качества изделия. Т.к. одна процедура стандартного теста может использоваться для группировки продуктов, требующих одни и те же тесты и показатели качества, это позволяет уменьшить время. Аспект Под аспектом понимается спецификация какого-либо свойства. Характеристика Ссылка на определённое качество или отличительный признак изделия или части/компонента изделия. Например, диаметр, длина, вес. Описание Описание или название кода. Порядок исходного заказа Это порядковый номер, позволяющий использовать одну и ту же характеристику несколько раз, но с разными датами окончания действия. Тип характеристики Доступны следующие типы характеристик: Возможные значения. Метод Доступны следующие методы: Возможные значения. Единица характеристики Единица, в которой выражается характеристика изделия, например метры, килограммы. Характеристика для алгоритма Если этот флаг установлен,, характеристика может быть использована в качестве переменной или в качестве постоянной в алгоритме вычисления другой характеристики. Тест Тест, который используется по умолчанию для измерения характеристики. Фиксированное значение характеристики Фиксированное значение характеристики сравнивается с результатами, введенными в следующих сеансах: Фиксированное значение характеристики сравнивается с результатами теста, определенными в следующих сеансов: Данные теста заказа на контроль (qmptc1115m000) Примечание Это поле используется только, если поле Метод установлено в Фиксированный. Если поле Тип характеристики установлено в Целое, поле Фиксированное значение характеристики округляется до ближайшего целого.
Пример
Пользователь вводит | Округленное значение
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Алгоритм Выражение, используемое для расчёта характеристики средствами других переменных или фиксированных характеристик. Примечание Поле Алгоритм доступно только тогда, когда выбрано выбрано значение Алгоритм в поле Метод. Набор опций Группа возможных значений характеристики. Для каждого значения можно указать применимость. Например, в набор опций входят опции Голубой и Красный. Пример
Характеристика | Значение pH
Тест | Тест Литмуса
Опции | Голубой = Допустимо
Красный = Не допустимо
Примечание Это поле заполняется, если поле Тип характеристики- Опция. Действует с Дата, с которой можно проводить тесты для контроля изделий. Действует до Дата, с которой не допускается дальнейшее проведение тестов для контроля характеристик для данного ИД качества. Стандарт Стандарт. обычно используемый для характеристики. Например, стандарт DIN. Тип отклонения Тип измеряемого значения. Допустимые значения Возможные значения Тип значения Тип значения характеристики. Допустимые значения Тип значения Имя диаграммы Код имени диаграммы, для которого применяются номинальные значения. Примечание Это поле доступно только, если выбрана опция Номинал в поле Тип значения. Тип диаграммы Код типа диаграммы, для которого применяются номинальные значения. Примечание Это поле доступно только, если выбрана опция Номинал в поле Тип значения. Стандарт допуска Код стандарта допуска, привязанного к диапазону номальных значений. Примечание Это поле доступно только, если выбрана опция Номинал в поле Тип значения. Номинальное значение Номинальное значение характеристики, выраженное в единице характеристики. Примечание Это поле доступно только, если выбрана опция Номинал в поле Тип значения. Норма Желаемое значение характеристики, выраженное в единице характеристики, допустимое для качества. Примечание Это поле не используется, если вы ввели Фиксированный в поле Метод или Опция в Тип характеристики Верхний предел Максимальное значение характеристики, выраженное в единице характеристики, удовлетворяющее требуемому качеству. Примечание Поле Верхний предел должно быть больше или равно значению в поле Норма. Нижн.предел Минимальное значение характеристики, удовлетворяющее требуемому качеству, выраженное в единице характеристики. Примечание Поле Нижн.предел должно быть больше или равно значению в поле Норма. Верхний допуск Максимальный процент, на который значение может превышать норму, указанную в поле Норма. Нижний допуск Процент, на который значение может быть ниже нормы, указанной в поле Норма. |