| # Расчет ресурсов Операторы. Каждый рабочий центр является подразделением. LN ищет всех операторов, приписанных к данному подразделению в сеансе Работники - Общие данные (tccom0101m000) , и суммирует их недельную занятость. Работники - Общие данные (tccom0101m000) Количество операторов рабочего центра рассчитывается следующим образом:
    Количество операторов = Суммарная недельная занятость всех операторов, связанных с данным рабочим центром / Недельную мощность рабочего центра.
Недельная занятость работника вводится в поле Занятость в сеансе Работники - Персонал (bpmdm0101m000) . Занятость Работники - Персонал (bpmdm0101m000) Недельная мощность рабочего центра определяется в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000). Рабочие центры (tirou0101m000) Механизмы LN ищет все механизмы, приписанные к рабочему центру в сеансе Механизмы (tirou0102m000) . Механизмы (tirou0102m000) Число механизмов рабочего центра рассчитывается следующим образом:
    Число механизмов = Сумма недельных мощностей всех механизмов связанных с данным рабочим центром / Недельную мощность рабочего центра
Недельная мощность рабочего центра определяется в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000). Рабочие центры (tirou0101m000) Результаты калькуляции сохраняются в сессии Число операторов и поле Число механизмов из сессии Рабочие центры (tirou0101m000). Связанные темы Определение подразделений Расчет доступных мощностей |