| # Задание на сборку (tiasc2502m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра заданий на сборку. Из меню соответствующий можно запустить следующие сеансы: Перемещение задания на сборку (tiasl3210m000) Закрытие задания на сборку (tiasc7210m000) Переопределение набора заданий (tiasl3220m000) Контроль запасов (tiasc2240m000) Задание на сборку - Оценка НЗП (tiasc7500m000) Задание на сборку - Задания рабочей зоны (tiasc2510m000) Номерное конечное изделие - Заголовок исполнения (timfc0110m000) Удаление зависимых от состояния данных (tiasl1200m000) Задание на сборку - Причины блокировки (tiasc2103m000) Кликните дважды на строке, чтобы запустить детальный сеанс Задание на сборку (tiasc2100s000) Если нужно просмотреть те же данные, отсортированные по сборочной линии, используется сеанс Сборочная линия - Набор производственных заданий (tiasc2501m000). Связанные темы Обзор управления сборкой Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Задания на сборку Задание на сборку Задание на сборку изделия на одной сборочной линии или более. Звено род. задания Если используется многозвенное производственное окружение, компания родительского задания представляет собой компанию, из которой поставляется данное задание на сборку. Связанные темы Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Время транспортировки для связанных сборочных линий No.родител.задания Если используется многозвенное производственное окружение, задание в другом месте, для которого по данному заданию на сборку производится подсборка. Родительское задание размещается на основной линии, а дочернее задание (в текущем сеансе) - на снабжающей линии. Снабжающая линия может также иметь сборочные линии снабжения, что делает предыдущую иллюстрацию более сложной, хотя принцип остается прежним. Связанные темы Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Время транспортировки для связанных сборочных линий Родительская сборочная линия Родительская сборочная линия к которой подсборка, изготавливаемая этим заданием на сборку, должна быть поставлена. Пример: Родительская сборочная линия, которая используется в обработке передачи НЗП в мультикомпании, если снабжающая сборочная линия связана более чем к одной родительской линии. За дополнительной информацией обратитесь к Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Время транспортировки для связанных сборочных линий Изделие Типовое изделие или изготавливаемое изделие для которого Источник поставки по умолчанию- Сборка. Сборочн.линия Набор последовательных рабочих зон на линии на котором производятся изделия типа FAS (Final Assembly Schedule - График конечной сборки). Изделия производятся путем переход от одной рабочей зоны на линии к другому с выполнением определенных операций на каждой рабочей зоне линии. Сборочная линия подразделяется на некоторое количество участков, разделенных буферами. Сборочная линия может быть главной или снабжающей. Дата начала сборки Запланированная дата начала выполнения задания на сборку. Запланир.дата выхода Дата, когда планируется завершить выполнение. Статус задания на сб. Статус задания на сборку. Существуют статусы:: Запланировано Упорядочено В работе Завершено Закрыто Заблок. Если в модуле контроля сборки для задания на сборку введены причины блокировки, задание на сборку блокируется для обработки. Если задание на сборку было заблокировано, флаг в данном поле выбран. Если задание на сборку не заблокировано, данный флаг не выбран. Жесткий заказ Если этот флаг установлен,- запланированная дата поставки задания на сборку. Двигать задание на сборку Нажмите, чтобы запустить сеанс Перемещение задания на сборку (tiasl3210m000). Закрыть задание на сборку Нажмите, чтобы запустить сеанс Закрытие задания на сборку (tiasc7210m000). Переопр.набор заданий на сб. Нажмите, чтобы запустить сеанс Переопределение набора заданий (tiasl3220m000). Проверка запасов Перейдите к сеансу Контроль запасов (tiasc2240m000), чтобы создать список дефицитных сборочных компонентов. Данный сеанс можно также использовать для формирования списка заблокированных заданий. Задания раб.зоны Нажмите, чтобы запустить сеанс Задание на сборку - Задания рабочей зоны (tiasc2510m000). Оценки НЗП Нажмите, чтобы запустить сеанс Задание на сборку - Оценка НЗП (tiasc7500m000). Исполнение Нажмите, чтобы запустить сеанс Номерное конечное изделие - Заголовок исполнения (timfc0110m000). Удал.завис.от сост.данных сборки Нажмите, чтобы вызвать сеанс Удаление зависимых от состояния данных (tiasl1200m000). Нет справки, связанной с этим пунктом. Задание на сборку - Причины блокировки Нажмите, чтобы запустить сеанс Задание на сборку - Причины блокировки (tiasc2103m000). Нет справки, связанной с этим пунктом. Складские заказы Запускает сеанс Складской заказ (whinh2100m100). Складской заказ - Обзор статуса Запускает сеанс Обзор статуса строк заказов на размещение (whinh2119m000). |