| # Измерения Осмотр Измерение значений нескольких ситуативных переменных (измерений), относящихся к номерному изделию, и сравнение их с предустановленными граничными значениями. Контроли (осмотры) могут устанавливать необходимость работ по обслуживанию. С набором типов измерений связывается базисная работа. Измерение Определение значения некоторой зависимой переменной номерного изделия в определенной ситуации, например, входной температуры охлаждающей воды. Единица измерения Измеряемая (физическая) переменная и идентификация единицы этой переменной, например, давление в кПа. Единица Идентификация того, в чем выражена единица измерений. Независимая переменная Единица измерений, которая определяет зависимую переменную. Известна также как х-переменная. Зависимая переменная Единица измерений, которая совместно с нормативом (и начальным значением) определяет, когда должны быть выполнены работы по обслуживанию и ремонту . Значение этой переменной определяется при выполнении измерения. Также - y-переменная, эта переменная зависит от х-переменной; y = f(x). Тренд использования Ожидаемое поведение значения зависимой переменной, например, протектор шины, как функция от независимой переменной, например, времени. Возможные значения включают: Увеличение, Уменьшение, Циклическое увеличение, Циклическое уменьшение, Внутри границ, Вне границ или Нет. |