| # Структуры изделия Спецификация изделия (tibom1110m000) Для производственного планирования Планирование предприятия и Цеховое управление для этих изделий используют структуру изделия и маршрут. Структура изделия, которая также называется спецификацией изделия (СИ), описывает отношения между изделиями в производственной среде. Изделия, которые связаны друг с другом имеют отношения родитель-потомок: Каждое отношение родитель-потомок имеет определенные характеристики, которые задаются в строке СИ, например, процент отходов, количество отходов и чистое количество. Планирование предприятия использует спецификацию изделия для нескольких целей: Разузлование материалов при планировании заказов Генерация спецификации изделия для заказных изделий (заказных изделий, производных от стандартных изделий) (изготовление на заказ (MTO). СИ является основой для генерирования Спецификации критических материалов (СКМт). Планирование предприятия использует СКМт для разузлования материалов для основного планирования и для проверок доступного к обещанию (ДКО) на всем горизонте планирования. Изделие - Маршруты (tirou1101m000) Изделие может иметь маршрут, а маршрут может иметь одну или более операций маршрута. Каждая операция описывается шаг процесса на конкретном рабочем центре. Операция определяет времена обработки и ожидания, а также такие вещи, как брак и выход. Планирование предприятия использует маршрут для выполнения следующего: Генерирования операций запланированных производственных заказов. Все операции совместно определяют даты начала и окончания запланированного заказа. Генерирования проектного маршрута. В качестве основы для Спецификации критических мощностей (СКМщ). СКМщ используется для основного планирования и проверок возможного к обещанию (ВКО) для ресурсов. СКМщ также используется для проверки ВКО в горизонте позаказного планирования. В приведенном выше примере изделие A имеет маршрут из 3 операций. Операция 10 - это первая операция, а 30 - последняя операция. Изделие C имеет две операции. Примечание Материалы всегда планировали к началу маршрута за исключением случаев, когда в строке СИ определено, что материал должен быть доступен к конкретной операции маршрута, например, C связано с операцией 20. Эта связь задается в поле Операция строки СИ. Если поле Операция не заполнено, материал планируется к началу маршрута, которое является началом операции 10. Строка СИ - взаимосвязи материал-маршрут (tibom0140m000) Взаимосвязь материал-маршрут является дополнением концепции Операция-в-строке-СИ. Связь между материалом и операцией зависит от выбора (объемно-зависимого) маршрута. Снимок экрана ниже показывает отношение материал-маршрут для строки СИ. Заголовок определяет изделие и позицию строки СИ в спецификации изделия. Каждая строка (запись) определяет взаимосвязь изделия строки СИ (компонента) с операцией для каждого конкретного маршрута. С помощью этой взаимосвязи можно связать строки СИ с операцией указанного маршрута. Пример С помощью этой взаимосвязи можно сказать: эта строка СИ требуется к началу операции 20, когда заказ планируется по маршруту 001 и к началу операции 40, когда заказ планируется по маршруту 002. Эта концепция поддерживается модулем Цеховое управление (SFC), но не поддерживается в Планирование предприятия. Как следствие, эта функциональность не работает для запланированных заказов. Эта возможность доступна только для вручную введенных производственных заказов. Это не вызовет проблемы, если: Взаимосвязи материал-маршрут не заданы. Взаимосвязи материал-маршрут заданы, но в строке СИ указана операция, это означает, что связь материал-маршрут отвергается. Взаимосвязи материал-маршрут заданы, но вы допускаете прибытие материалов раньше, чем это необходимо. Материалы никогда не будут опаздывать, они могут быть только слишком рано. |