| # Генерирование потребностей в критических мощностях При генерировании производственного плана необходимые для его выполнения мощности критических ресурсов записываются как потребности в критических мощностях. В сеансе Основной план по ресурсам (cprmp3501m000) эти потребности показываются в поле Потребности в критических мощностях. Мощность ресурса считается критической для производства изделия при выполнении следующих условий: Ресурс указан как критический рабочий центр в спецификации критических мощностей (СКМщ) изделия (см. сеанс Спецификация критических мощностей (cprpd3130m000)). Первая дата, на которую имеется мощность в плановом периоде, в который попадает запланированная поставка (или, если такой даты нет, первый день планового периода), должна находиться между датой начала использования и датой окончания использования критической мощности в СКМщ изделия. Как правило, потребности в критических мощностях генерируются при обновлении основного плана изделия (см. раздел Ведение основного плана изделия). Однако если вы пользуетесь сеансом Инициализировать, сместить и обновить сценарии (cprpd4200m000), можно запретить генерирование потребностей. При планировании потребности в критических мощностях важным фактором является длительность производственного процесса. Начиная с предположения, что поставка конечного изделия равномерно распределена по плановому периоду, потребность в мощности сдвигается назад в прошлое при помощи опережения цикла и цикла, записанного в СКМщ конечного изделия. Дата начала потребности в критической мощности рассчитывается как дата начала планового периода минус опережение цикла (в рабочих днях). Дата окончания потребности вычисляется по следующей формуле:
    Дата окончания планового периода - опережение цикла + цикл
Опережение цикла и цикл выражаются в рабочих днях. Период между датой начала потребности и датой окончания потребности в мощностях может перекрываться более чем с одним плановым периодом. В этом случае потребность в мощностях распределяется по этим плановым периодам пропорционально доступной мощности (в соответствии с календарем ресурса) в каждом плановом периоде. Для каждой комбинации исходного планового периода и требуемого планового периода записывается отдельная потребность в критических мощностях. Потребности в критических мощностях и их источники можно увидеть в сеансе Потребности в критических мощностях (cprmp3560m000). Связанные темы Генерирование критических потребностей Ведение основного плана изделия Генерация потребностей в критических материалах |