| # Определение интервала (tiasl1100m000) Используйте этот сеанс чтобы того, чтобы задать временные интервалы, которые будут применяться при контроле сборки. Связанные темы Обзор управления сборкой Построение распределения сборочных компонентов (tiasc7240m000) Период Количество определений интервалов. Число дней Максимальное количество дней, для которого действительно определение интервала. Нужно ввести целое число. Длина интервала Введите длину интервала. В следующем поле следует задать единицу длины (например, часы). Лучше задавать целое число интервалов на день. В противном случае, интервалы будут разной длины. Например, если в данном поле задано 10 часов, LN сгенерирует два интервала по десять часов и один интервал длиной четыре часа (для дня, состоящего из 24 часов). Длина интервала Единица измерения Длина интервала, например: часы. Генерация интервалов Нажмите, чтобы сгенерировать интервалы при помощи установок, заданных в данном сеансе. |