| # Конструкторская СИ для сборочного производства Начиная с Infor LN FP6 вы можете создавать Конструкторскую СИ для инженерных модулей. Создание конструкторской СИ для инженерного модуля: Запустите сеанс Генерация данных копирования КСИ (многоуровневых) (tiedm1230m000). Сгенерируйте данные копирования КСИ для конструкторской единицы типа Инженерный модуль. Запустите сеанс Завершение конструкторских данных (tiedm3240m000). Финализируйте данные копирования, которые вы сгенерировали на предыдущем шаге. Примечание Конструкторские единицы с Тип изделия = Изготовляемое и Источник поставки по умолчанию = Сборка используются только в EDM. Эти изделия рассматриваются как фиктивная подсборка. Эти изделия не копируются в Управление сборкой или Цеховое управление, и не должны быть заданы в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000). Поэтому, если в конструкторской СИ компонент является конструкторской единицей с типом изделия Изготовляемое, а источник поставки по умолчанию - Сборка, то поле Тип компонента в строке СИ ограничено до К-единица. Процесс копирования копирует конструкторскую СИ в сборочную СИ и выравнивает структуру СИ. См. Выравнивание. Конструкторская Си для инженерного модуля или изготовляемого сборочного изделия содержит эти поля: Изделие Изделие типа Инженерный модуль. Номер позиции Порядков. номер Дата действия Действ. до Стандартная конфигур., если Модификация (UEF) используется Исключения, если UEF используется Компонент Это Сборочн.комп., или фиктивный полуфабрикат, с описанием. Нетто кол-во Печатать на док.заказа Выравнивание Процесс копирования выравнивает структуру конструкторской СИ. Выравнивание означает, что пропускаются все промежуточные инженерные модули и фиктивные подсборки. Многоуровневые отношения СИ сокращаются до одноуровневого отношения, с умноженными количествами и комбинированными датами действия. Данный рисунок показывает пример выравнивания: Следующие многоуровневые отношения СИ сокращаются до одноуровневого отношения: Модуль A -> Модуль B -> Компонент T Скомбинировано в Модуль A -> Компонент T Модуль A -> Модуль C -> Фиктивный F -> Компонент V Скомбинировано Модуль A -> Компонент V Модуль A -> Модуль C -> Фиктивный F -> Компонент W Скомбинировано в Модуль A -> Компонент W Связанные темы Обзор управления конструкторскими данными Конструкторские СИ Структура многоуровневой СИ |