| # Упорядочивание заданий на сборку Начало Производство > Управление сборкой > Моделирование и создание очередностей (tiasl4200m000). За дополнительной информацией обратитесь к Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой. Генерация очередности заданий на сборку по рабочей зоне является обязательным шагом процедуры, даже если вы не собираетесь использовать механизм упорядочивания. Задания на сборку на каждой линии должны иметь статус Упорядочено прежде, чем процесс может быть продолжен. Процесс упорядочивания начинается с выпускной линии. Механизм упорядочивания упорядочивает сборочные линии индивидуально, начиная с выпускной линии и прогрессируя в обратном направлении. Для снабжающей линии необходимо перезапустить механизм упорядочивания. Ниже следуют опции упорядочивания, имеющиеся в сеансе Моделирование и создание очередностей (tiasl4200m000). Локальное улучшение Если этот флаг установлен,, LN оптимизирует очередность для участка, выбранного в поле Опорный участок. Также можно установить флаг Проверка соседей, чтобы оптимизировать очередность для участка. Проверка соседей Если этот флаг установлен,, LN в процессе оптимизации учитывает участки, расположенные непосредственно перед и после указанных участков. Это действие дает начало последовательности, которая переводима к соседним сегментам, что означает, что изменения последовательности выполнимы. Данный флаг может быть установлен, если установлен флаг Локальное улучшение. Если установлен флаг Глобальное улучшение, LN автоматически устанавливает текущий флаг. Глобальное улучшение Если этот флаг установлен,, LN оптимизирует очередность для всех участков, выбранных в данном сеансе. Задайте критерий выбора очередности. Нажмите Генерировать и проверьте, появились ли сообщения об ошибках. Если требуется, устраните проблемы по сообщениям. Если вы хотите сначала оценить сгенерированную очередность, то не выбирайте опцию Подтв.последов., а оцените прогон. Выберите свой No.задания из группы полей Качество последовательности и нажмите Оценить. LN покажет в отчете последовательность заданий на сборку на разных участках линии. Нажмите Подтверждение для подтверждения No.задания. LN сохраняет сгенерированную очередность, которую можно посмотреть по участку линии в сеансе Участок линии - Очередность (tiasl4500m000). Убедитесь, что сгенерированная очередность сохранена. Повторите шаги 2 и 3 для упорядочивания вашей снабжающей линии. Откройте сеанс Задание на сборку (tiasc2502m000) и проверьте, имеют ли ваши задания на сборку статус Упорядочено. Проверьте, что соответствующие задания рабочей зоны все еще в статусе Запланировано. Откройте сеанс Задание на сборку (tiasc2502m000) и проверьте следующее: Задания на сборку со статусом Упорядочено имеют серийный номер. LN сгенерировала заголовок исполнения. |