| # Ретроспектива данных теста заказа на контроль (qmptc3515m000) Используйте этот сеанс чтобы отображает данные ретроспективы теста. Данные были предварительно введены в детальную сессию Данные теста заказа на контроль (qmptc1115m000). Данные строки теста генерируются основываясь на объеме теста ( смотрите Пробы заказа на контроль (qmptc1110m000)). Пример
Объем пробы | 100 шт
Объем теста | 20 штук
Объяснения: Вы можете сделать пять тестов на двадцать штук и получить количество проб для ста штук (100/20=5). Следовательно, сгенерируются пять строк теста. Смотри также Контрольный заказ Заказ на контроль Код заказ на контроль. Проба Небольшое количество, которое извлекается из общего количества (заказа) и представляет качество всей заказанной партии. Строка контроля Номер позиции, представляющий измеренную характеристику. Измеряемое значение введено как данные теста в сессию Данные теста заказа на контроль (qmptc1115m000). Характеристика Ссылка на определённое качество или отличительный признак изделия или части/компонента изделия. Например, диаметр, длина, вес. Тип характеристики Тип измеряемого значения. Изделие В LN- сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить, продавать и т.д. Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом (комплект), или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие). Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий: Затратные единицы (например, электричество). Единицы обслуживания Субподрядное обслуживание Элементы списка (меню/опции). Часть пробы Уникальный номер который Infor LN генерирует отличиям в диапазоне различных измерений которые вы можете провести для одного Число измерений основано на объеме теста.
Пример
Объем пробы | 100 шт
Объем теста | 20 штук
Объяснения: Вы можете сделать пять тестов на двадцать штук и получить количество проб для ста штук (100/20=5). Следовательно, сгенерируются пять строк теста, каждая с уникальным серийным номером. Примечание Итоговое число серийных номеров не может превышать значения количества проб по объему тестирования. Время теста Дата и время проведения теста. Измеряемое значение Результат теста. Введите номерное значение если вы выбрали Количественный в поле Тип результата, и если поле Тип характеристики не установлено Опция. Если алгоритм определенный для строки заказа на контроль, алгоритм вычисляет номерное значение. Единица Единица в которой результаты теста описаны и вычислены. Примечание Это поле не применяется если вы ввели Опция в поле Тип характеристики. Набор опц. Имя набора опций. Опция Опция которая была найдена. Примечание Зависит от введенного в поле Тип опции в сессии Опции (qmptc0114m000), опция Допустимо или Не допустимо. Результат Результат контроля. Примечание LN автоматически генерирует значение в этом поле, зависящем от ограничений количества определенных в сессии Характеристики процедуры стандартного теста (qmptc0115m000) и\или в сессии Опции (qmptc0114m000). Участок тестирования Физическое местоположение, где производятся тесты. Работник Лицо, производящее тестирование этой характеристики.. Инструмент Инструмент, используемый по умолчанию для измерения характеристик. Инструмент Инструмент, который используется при контроле качества для измерения определенных показателей (характеристик) изделия. Пример
Контрольно-измерительный прибор | измеритель pH фактора
Характеристика | значение pH
Описание Описание или название кода. Номер инструмента Номер инструмента который может использоваться для трассировки инструмента. |