| # 精益 PCS 项目 在按订单生产的生产环境中，只有在客户下订单时才会开始生产。 与按订单设计的环境相反，按订单生产的环境中的产品在大多数情况下都具有固定的特性和规格，不大可能被更改。 在 LN 中，无任何设计的按订单生产类型也称作标准按订单类型。 然后，产品将具有一个标准物料清单 (BOM) 和标准工艺流程，因此成为一个标准产品。 标准按订单生产的产品大多是由于某种原因而不希望保存在库存中的产品，例如因为产品很昂贵或量很大。 如果生产标准按订单生产的产品，可以直接将成品运输给订购这些产品的客户，从而节省大部分的库存成本。 在 LN 中处理标准按订单生产的方法 您可以使用项目控制来支持标准物料的按订单生产。 然后利用所谓的精益 PCS 项目。 精益 PCS 项目的目的是使项目下的活动能够挂钩至特定的销售订单，并使 PCS 项目了解成本。 待生产的物料将被复制到一个 PCS 项目，但因为这些物料是标准物料，所以不包含物料清单 (BOM) 和工艺流程。 因此不可能再进行设计。 因为没有复制标准按订单生产物料的物料清单 (BOM) 和工艺流程，所以无论生成的项目控制系统 (PCS) 项目的数量有多少，物料清单 (BOM) 和工艺流程都只存储一次，从而避免在 LN 中出现冗余数据。 要为标准按订单生产使用 PCS，请执行以下步骤： 步骤 1. 为要标准按订单生产的物料创建销售订单。 销售订单行中物料的订货策略必须为按单生产，您可以在物料订货默认数据 (tcibd2501m000) 进程和/或物料订货数据 (tcibd2500m000) 进程中进行定义。 因此，将选中销售订单行 (tdsls4101m000) 详细进程中的定制复选框，表示可以生成 PCS 项目。 步骤 2. 触发标准按订单生产物料的生产 在 LN 中，您可以直接从销售订单触发标准按订单生产物料的生产。 选择销售订单行，并从视图, 参考, 操作菜单启动生成销售订单的（项目 PCS）结构 (tdsls4244m000) 进程，以便为标准物料生成项目结构。 必须在生成方法字段中选择标准按订单生产。 销售订单行中的物料将被当作定制物料复制到 PCS 项目。 换句话说，将向标准物料添加项目代码，使该物料成为定制物料。 但是，物料清单 (BOM) 和工艺流程不会被复制到项目，因此在项目结构的任何层都不会创建定制物料清单 (BOM) 或工艺流程。 根据生成销售订单的（项目 PCS）结构 (tdsls4244m000) 进程中的设置，如果选中使项目 (PCS) 代码与销售订单号相同复选框，新建的定制物料的项目代码将基于销售订单编号；或者，如果填写了项目系列字段，则将基于项目系列。 步骤 3. 生成计划订单 通过运行生成销售订单的（项目 PCS）结构 (tdsls4244m000) 进程为标准按订单生产物料创建项目结构后，可以为企业计划子系统的生成订单计划 (cprrp1210m000) 进程中的 PCS 项目下的所有物料生成计划订单。 不仅会为项目中标准按订单生产物料的材料创建计划订单，还将为不具名物料的材料创建计划订单。 为此将分解物料清单 (BOM)。 用于物料清单 (BOM) 分解的物料清单 (BOM) 是物料的标准物料清单 (BOM)，定制物料从该物料清单中派生。 派生定制物料的物料可以在定制物料的物料通用数据 (tcibd0501m000) 详细进程的来源物料字段中找到。 物料清单 (BOM) 按以下方式分解： 如果在物料清单 (BOM) 中遇到的材料为按单生产物料，企业计划子系统将检查物料的库存以确定将来的最低库存等级。 计算方式如下：
    现有库存 + 未来收货 - 未来发货
计算中不包括： 生产计划。 采购计划。 计划订单。 如果有足够的可用库存，企业计划子系统将为标准按订单生产物料创建一个定制物料，并为定制物料而不是为标准物料分配库存。 之后将停止物料清单 (BOM) 分解。 如果库存不足，企业计划子系统将为标准按订单生产物料创建定制物料，并继续分解物料清单 (BOM)。 如果物料清单 (BOM) 行中的物料为不具名物料，则在库存不足时将创建计划订单。 但不会定制物料。 总之，对于在物料清单 (BOM) 分解过程中遇到的、具有订单系统按单生产的物料清单 (BOM) 中的每种材料，都将由企业计划子系统更改为定制物料。 如果材料的可用库存不足，将停止分解物料清单 (BOM)。 |