| # 更改人工占用和机器占用时重新计算生产周期 如果您要更改工序的资源数量，则可以通过更改工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程或生产计划 (tisfc0110m000) 进程中的生产占用的人员字段或占用的机器字段和值来实现。如果要避免在更改人员占用或机器占用时导致更改生产成本，则必须在 Infor ERP 询问是否重新计算生产周期时选择“是”。如果选择了“是”，Infor ERP 会进行如下计算： 更改的机器占用
    新的生产周期 =（原有机器占用/新的机器占用）* 原有生产周期
    新的人员占用 =（原有人员占用*原有生产周期）/新的生产周期
示例
数量 | 10
生产周期 | 30 分钟
准备 | 60 分钟
人员占用 | 4
机器占用 | 2
当前人时 | 20 小时
当前机时 | 12 小时
将机器占用从 2 更改为 3。 重新计算的结果 新的生产周期：(2/3) * 30 = 20 分钟 新的人员占用：(4*30)/20 = 6 人 自动更新 生成的人时：10 * 20 * 6 / 60 = 20 小时 生成的机时：(3 * 60) / 60 + (10 * 20 * 3)/60 = 3 + 10 = 13 小时（增加的一小时是用于准备第三台机器的额外时间） 更改的人员占用
    新的生产周期 =（原有人员占用/新的人员占用）* 原有生产周期
    新的机器占用 =（原有机器占用*原有生产周期）/新的生产周期
示例
数量 | 10
生产周期 | 30 分钟
准备 | 60 分钟
人员占用 | 1
机器占用 | 1
当前人时 | 5 小时
当前机时 | 6 小时
将机器占用从 1 更改为 2。 重新计算的结果 新的生产周期：(1/2) * 30 = 15 分钟 新的机器占用：(1*30)/15 = 2 台机器 自动更新 生成的人时：10 * 15 * 2 / 60 = 5 小时 生成的机时：(2 * 60) / 60 + (10 * 15 * 2)/60 = 2 +5 = 7 小时（增加的一小时是用于准备第二台机器的额外时间） |