| # 定义物料清单 在物料清单行中列出了制造物料的组件物料。 每个物料清单行都包含了有关组件物料在物料清单中的位置、所需数量和组件物料的过期日期等信息。 组件物料可以是制造物料或采购物料。 可以在物料清单 (tibom1110m000) 概览进程中直接输入并维护物料清单 (BOM) 行。 要更改更多详细资料，必须在启动物料清单 (tibom1110m000) 详细进程后双击物料清单行。 如果要定义物料的物料清单 (BOM)，必须首先在物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程和物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中定义物料。 可以在“视图”菜单中选择物料清单 (BOM) 的显示方式，以及与之相关的组件物料的输入方式： 按位置 按工序和位置。 在物料清单参数 (tibom0100m000) 进程中，可以确定启动进程时采用哪种视图来显示 BOM。 在物料清单查看方式字段中选择是按物料还是按工序查看物料清单 (BOM)。 替换过期组件 要替换过期组件，请按以下步骤执行操作： 插入物料清单位置编号与过期组件的相同的物料清单行。 在过期日期字段中输入必须调换过期组件的日期。 在生效日期字段中对新组件输入同一日期。 如果过期组件不再用于任何物料清单中，则必须在物料订货数据 (tcibd2500m000) 进程中设置物料的最后一个有效订货日期。 如果仓库指定了最后一个有效订货日期，则必须使用按仓库列出的物料 (whwmd2510m000) 进程。 如果选中了已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中的用尽功能和使用替代材料复选框，并且输入的新组件的物料清单位置编号与现有组件的相同，LN 会在用尽和替代材料 (tibom0150m000) 进程中自动插入过期材料作为用尽材料。 相关主题 多层物料清单的结构 单层物料清单的结构 摘要型物料清单的结构 计算净数量 废品率和产出率 将材料链接至工序 虚拟物料 引用指示概览 链接物料清单中引用指示的过程 制造管理子系统中使用的标签 集成 制造管理子系统 和 文档管理模块 用尽过期物料的剩余存货 BOM 中的替代材料 |