| # 复制车间生产物料清单至工程物料清单 (tiedm0205m000) 使用此进程以将现有生产物料转移至工程数据管理。例如，重新设计目的。 在源物料字段中输入生产物料。在目标工程物料字段中，输入您要向其复制生产物料的工程物料。 参考日期字段中的日期确定必须复制的有效 BOM 行。 注意 生产物料清单可包含源自工程数据管理先前工程活动的物料。这些物料在工程物料 (tiedm0110m000) 进程中进行定义，并链接了修订号。您可以使用工程物料 (tiedm0110m000) 进程中的允许自生产物料复制的新修订复选框为工程物料创建新修订。 源物料 复制到工程物料清单 (EBOM) 中的生产物料。 目标工程物料 向其中复制生产物料的工程物料。 参考日期 用于选择在特定日期生效的物料清单 (BOM) 行的日期。 这种基于日期的选择方法非常重要，因为对于相同的位置编号而言，可能具有许多在不同日期生效的不同序号的物料清单 (BOM) 行。 多层复制 如果选中此复选框，则将生产物料清单 (PBOM) 的组件作为工程物料清单 (EBOM) 中的组件工程物料来创建。 如果清除此复选框， LN 则会执行单层复制，在此操作中将 PBOM 组件作为组件物料进行复制。 改写工程物料 如果选中此复选框，则会在复制流程中改写工程物料。 如果清除此复选框，则当 LN 遇到共享相同代码的工程物料时，会停止该复制过程。不会改写代码相同的工程物料。 选中此复选框来启用复制至相关工程物料复选框。 仅限受修订号控制的物料 如果选中此复选框，则仅将受修订号控制的 PBOM 的组件复制到工程物料。因此，除不受修订号控制的组件之外，会将受修订号控制的物料的整个 PBOM 复制到 EBOM。这意味着，PBOM 中不受修订号控制的较低层组件（如螺母和螺钉）将不会复制到 EDM 中的工程物料。这样可以避免在工程数据管理模块中创建过多的工程物料。 如果清除此复选框，则会将 PBOM 中的所有物料（受修订号控制的物料和不受修订号控制的物料）复制到 EBOM。 复制至相关工程物料 将物料复制到它们所链接的工程物料。 注意 必须选中改写工程物料复选框，复制至相关工程物料复选框才可用。 如果清除此复选框，则会使用与来源物料相同的名称创建所复制的工程物料。在此流程中，将改写或跳过具有相同代码的任何工程物料。 复制附加文档 如果选中此复选框，则会将所有数据管理子系统文档链接从 PBOM 复制到 EBOM。 将某个物料复制到工程物料后，会将该物料的文档链接至新的工程物料修订。 复制替代材料 如果选中此复选框， LN 将复制替代材料。 请使用以下进程查看替代材料： 用尽和替代材料 (tibom0150m000) 按工程物料清单列出的用尽和替代材料 (tiedm2115m000) 目标工程物料可用 此复选框是信息字段，无需用户输入数据。 复制 单击可复制在此进程中定义的数据。 |