| # 物料生产默认数据 (tiipd0102m000) 使用此进程以按物料类型和物料组查找、列出或维护默认物料生产数据。在物料组 (tcmcs0123m000) 进程中输入物料组。 注意 如果在物料生产默认数据 (tiipd0102m000) 进程中输入物料，LN 将检索按物料类型和/或物料组定义的、属于该物料的物料生产数据。 物料类型 将物料放入物料组中，这样使子系统的某些功能只适用于该物料。 注意 只能选择制造物料类型、采购物料类型或通用物料类型。 物料组 具有公共特征的物料所组成的组。物料组与物料类型组合使用可以存储各种类型的数据。在记录属于一个特定物料类型和物料组的物料时，屏幕上显示存储在该物料类型/物料组下的默认值。 物料清单 物料清单数量 用于定义制造物料的数目，以此数目为基础确定物料的物料清单。使用当前字段可以指定很少的物料数量作为物料清单组件。 废品率 用于估计产品制造过程中损失数量的百分比。 废品数量 用于估计产品制造过程中损失数量的数量。 相关主题 废品。 在物料清单行上指定仓库 如果选中此复选框，且定义了物料清单 (BOM)，则必须为每一组件指定仓库。因此，在执行展开相关需求操作时，由物料清单 (tibom1110m000) 详细进程中为物料清单行定义的仓库供应组件物料。 如果清除此复选框，因此没有为物料清单行定义仓库，则由物料订货数据 (tcibd2500m000) 详细进程中定义的仓库供应在展开相关需求操作中所确定的组件物料。 虚拟物料 物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中虚拟物料字段的默认值。 相关主题 虚拟物料 使用虚拟物料库存 物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中使用虚拟物料库存字段的默认值。 相关主题 虚拟物料 发放未链接的材料处 物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中发放未链接的材料处字段的默认值。 相关主题 虚拟物料 将材料链接至工序 工艺流程 订单提前期 指示在物料变为可用之前制造物料还需要多少个工作日。 工艺流程基本物料数量 工艺流程所基于的制造物料数量。使用此物料数量可以将很短的工序工期列入物料的工艺过程中。 与数量相关的工艺流程 如果选中此复选框， LN 选择一个特定工艺流程。选择结果取决于订单数量，因此，物料的工序时间也可以取决于订单数量。 注意 这不适用于通用物料。 相关主题 存在与订单数量相关的工艺流程 选择要计算成本的工艺流程 分包材料 物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中分包材料字段的默认值。 方法 反冲材料 如果选中此复选框，则通过反冲发放组件。 序列化物料 只有在物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中清除了库存中分别记录序列号复选框，而且制造时登记发料的序列号字段为是时，才能反冲序列化物料。在任何其它情况下，都不能反冲序列化物料。 如果序列化物料是批次控制物料，则反冲物料所属的批次将以物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中所定义的出库方法（后进先出 (LIFO)、先进先出 (FIFO)）为基础。 相关主题 反冲 序列化物料概览 反冲工时 如果选中此复选框，则可以将制造物料花费的工时反冲给一个反冲员工。 相关主题 反冲。 材料时反冲 如果选中此复选框，则在某物料被用作另一物料产品结构中的一个组件时，反冲该物料。 只有在物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中清除了库存中分别记录序列号复选框，而且制造时登记发料的序列号字段为是时，才能反冲序列化物料。在任何其它情况下，都不能反冲序列化物料。 如果序列化物料是批次控制物料，则反冲物料所属的批次将以物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中所定义的出库方法（后进先出 (LIFO)、先进先出 (FIFO)）为基础。 相关主题 反冲 序列化物料概览 直接处理仓单行 如果选中此复选框，则在解冻仓库材料后自动执行出库过程。 如果清除此复选框，但使用启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程解冻了仓单行，则在用于生产订单的待发放材料 (ticst0101m100) 详细进程中发料数量将添加到仓库发料数量字段中。必须手工执行入库过程的剩余部分。 如果使用启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程，则解冻与发料对应的仓单行。也可以为材料选中直接启动库存发料复选框。在这种情况下，在生产订单下达过程中自动解冻一些仓单行。 相关主题 发料概览 库存检查关键 此复选框为物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中库存检查关键复选框的默认值。 直接启动库存发料 如果选中此复选框，在生产订单下达过程中将自动解冻与材料对应的仓单行。因此，不需要运行启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程解冻材料。 如果清除此复选框，并且材料没有被反冲，则必须使用启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程解冻材料的仓单行。 解冻的仓单行可以当作一个信号，仓库员工根据这个信号开始出库过程，出库的第一步是提供材料的出库通知。出库过程的最后结果就是将材料发送到车间。如果为物料选中直接处理仓单行复选框，将自动执行仓库出库过程。 相关主题 发料概览 重复制造 重复制造物料 重复制造（重复）物料。 如果满足以下条件，该物料即为重复制造（重复）物料： 产量相对较大。 视重复制造需求而定。 佚名生产。 生产取决于效率。 通过计划控制生产。 提前期相对较短。 计划代码 重复制造物料产量大并具有重复需求。LN 通过有计划代码的计划管理重复制造物料的生产。 注意 必须有计划代码。在物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中定义计划代码。 |