| # 存放到制造管理系统中的隔离区 在生产过程中，某些最终产品可能不符合所需规范。 当确定缺陷后，必须处理不合格物料。 在生产过程的工序步骤中检测到制造物料的缺陷时，您可以在生产订单的适用工序报废物料，或者将缺陷物料发送到隔离库位以在日后返工。 设置存放到隔离区 根据可用于计划参数设置，在企业计划子系统中按以下方式处理隔离库存： 否 对于使用企业计划子系统、TPOP 或 SIC 的计划，隔离库存不可用。 是 对于使用企业计划子系统、TPOP 或 SIC 的计划，隔离库存可用。 按到期日 对于使用企业计划子系统、TPOP 或 SIC 的计划，从隔离库存处置 (whwmd2172m000) 进程的处置到期日字段中指定的日期开始，隔离库存可用。 处置到期日字段中的默认值根据物料仓储数据 (whwmd4500m000) 进程的处置到期提前期字段进行计算。 按订单来源 对于每个可用的订单来源，指定隔离库存是否或如何用于使用企业计划子系统、TPOP 或 SIC 的计划： 在可用于计划字段中选择订单来源。 单击更多打开对话框。 对于每个订单来源，选择以下选项之一： 是 否 按到期日 如果在生产过程中某一数量被拒绝进入隔离区，则生产仓单必须支持转移到隔离仓库。 用于触发仓单以登记缺陷物料的 PWO 与常规 PWO 不同。 如果实施质量模块，则必须在冻结原因 (tisfc2100m000) 进程中输入冻结原因。 如果在选中冻结“拒收数量”字段复选框的同时使用原因代码，则不能在报告工序完成 (tisfc0130m000) 进程中拒收物料。 对于使用隔离功能所需的仓储参数，请参阅隔离库存设置 例外 项目挂钩 如果在生产过程中使用项目挂钩，则存在一个或多个挂钩分配。 如果挂钩物料被拒绝进入隔离区，则必须更新挂钩分配。 选择被拒收的数量后，随附的挂钩将自动转移到隔离库存。 在企业计划子系统中选择的参数会影响处理挂钩隔离物料的优先级： 在“返工”或“原样使用”情况下，先处理具有最高优先级挂钩的物料，如果选择报废隔离物料，则先选择具有最低挂钩优先级的物料。 如果隔离货物的状态为“不可用于计划”，则不能在企业计划子系统中确定挂钩的优先级，挂钩将按字母顺序进行处理。 有效单元 如果最终产品具有有效单元，则物料 序列 如果拒收的最终产品已序列化，并且序列已在库存中登记，则必须将序列报告到隔离库位。 如果制造物料已序列化，适用序列的状态以“制造状态”登记。 注意： 不能为状态为“已拒收”的序列创建返工单。 要返工序列化物料，必须将有缺陷的物料放置在隔离区。 客户所有 如果生产订单中使用的一个或多个材料由客户提供，则该订单在隔离库存中指定为客户所有。 即使由客户提供的材料尚未发料，也会应用此指定。 相关主题 制造管理中的序列化物料 在 制造管理 中使用序列化物料 维护制造状态页眉和制造状态组件 结算生产订单 隔离库存设置 项目挂钩概览 |