| # 计算生产订单的估计最终产品单位成本 最终产品单位成本是特定生产订单上的一个最终产品的计划成本。 LN 会通过估计工时和估计材料（包含物料附加费）计算最终产品单位成本。下面各段落将对计算生产订单的估计最终单位成本进行说明。 LN 在下列情况下计算估计最终单位成本： 更改生产订单状态时。 LN 会根据 生产订单 (tisfc0101s000) 进程中 估计订单成本冻结时刻 字段的值计算估计最终单位成本，如下所示： 在创建订单过程中 ：计划生产订单时。 在下达订单过程中 ：下达生产订单时。 在第一个在制品事务处理前 ：执行第一个 在制品事务处理 之前。 使用 计算估计最终产品单位成本 (ticst0210m000) 进程时。 使用 打印冻结的估计成本和当前估计成本之间的差额 (ticst0411m000) 进程时。使用此进程时，只打印成本，但不存储成本。 如果在 打印冻结的估计成本和当前估计成本之间的差额 (ticst0411m000) 进程中打印当前估计值和以前计算值的差额， LN 会计算估计单位成本。 创建生产订单时会确定工序成本和材料成本。冻结成本时会计算 最终产品 的工序成本和材料成本。 估计材料成本与实际材料成本比较 (ticst0501m000) 和 估计工时成本与实际工时成本比较 (ticst0502m000) 进程中的数据此时已经填写。在您计算估计最终产品单位成本时， LN 会执行下列操作： 步骤 1. 确定工序成本 LN 在 估计工时成本与实际工时成本比较 (ticst0502m000) 进程中通过使用生产时间和工序费率确定每个最终产品单位的工序成本。 LN 根据工资、机器和间接费用的合计成本计算工序费率。 LN 将工序成本存储在成本构成上，并且会按每一最终产品单位成品计算工序成本。如果按每一工作中心计算结果（请参阅 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程的 按工作中心列出的财务事务处理 字段）， LN 会计算每一工作中心的成本。通过使用汇总成本构成可以在计算中心的物料视图中汇总成本。 步骤 2. 计算材料成本 LN 确定存储在 估计材料成本与实际材料成本比较 (ticst0501m000) 进程中的所需材料。通过使用 标准成本价 ， LN 计算每个组件的材料成本。 标准成本价包括分配给物料的与仓库相关的附加费。如果材料链接到其它仓库，您必须将仓库附加费部分变更到此仓库。 如果发料的工作中心当作车间仓库存储材料，则必须采用与车间仓库相关的附加费。 LN 会在下达订单期间将材料分配到车间仓库。即使订单状态为未下达时执行了计算， LN 也会确定车间仓库附加费。如果材料为“直接按在制品收货”类型，则不会确定任何仓库附加费。 如果不计算材料的成本价， LN 不会确定材料的成本。 如果通过 计算估计最终产品单位成本 (ticst0210m000) 进程计算估计最终单位成本，则可以选中 检查材料成本价是否存在 复选框。如果选中此复选框， LN 会检查所有材料的成本价是否可用，以便 LN 可以进行正确的估计。 步骤 3. 计算最终产品附加费 计算了所有材料和工序的成本后， LN 会计算附加费。将按照 成本价计算 中定义的顺序（物料组、物料和仓库层）计算附加费。 步骤 4. 计算转移价格 只有在 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中选中 按工作中心列出的财务事务处理 复选框并且 转移在制品方式 为 始终 或 仅限于完成时 ，才能计算在制品转移。计算的价格是递增的，最高价格为交货工作中心最后一道工序的价格。 示例
订单数量 = 100 件
| 工作中心 1
| 工序 10 | 工序 20
产出率 % | 100 | 50
计划投入数量 | 200 | 200
计划产出数量 | 200 | 100
每 10 件所需的净材料数量 | 1 件 | 3 件
估计材料数量 | 20 件 | 60 件
每件成本 | $ 5 | $ 10
合计成本 | $ 100 | $ 600
每件、每个工作中心 | $ 100 | $ 600
| 工作中心 2
| 工序 30
产出率 % | 100
计划投入数量 | 100
计划产出数量 | 100
每 10 件所需的净材料数量 | 2 件
估计材料数量 | 20 件
每件成本 | $ 6
合计成本 | $ 120
每件、每个工作中心 | $ 1.20
从工作中心 1 到工作中心 2 的转移价格 =
    ($100 + $600) / 7 = $100
从工作中心 2 到计算中心的转移价格 =
     $7,- + $1.20= $8.20
进行计算时以材料成本和工序成本的所有成本价格构成为基础。金额汇总在一起后按转移价格存储在转移构成（在 生产订单 (tisfc0101s000) 进程中定义的 在制品转移成本构成 ）中。 有关财务事务处理的详细信息，请参阅 车间管理财务事务处理 (ticst3500m000) 进程和 按事务处理来源和财务事务处理列出的 PCS 财务事务处理 (tipcs3500m000) 进程的帮助。 相关主题 汇总成本构成 计算工序成本（人工、机器、间接费用） 计算工序成本（人时和机时） 附加费 在制品转移 |