| # 产品变型结构 (tipcf5511m000) 使用此进程以配置产品变型。 配置包含采购的可配置物料的产品变型 可以配置包含采购的可配置物料的产品变型。可以使用可配置物料创建可以具有可配置采购子装配件的物料结构。与其它装配件一样，采购的子装配件也在装配线发放。 如需有关在“装配控制”模块中获取采购的可配置物料的更多信息，请参阅 在装配控制模块中采购已配置物料 - 主数据设置 在装配控制模块中采购已配置物料 - 物料清单设置 产品变型 - 采购的可配置物料 相关主题 产品配置 (PCF) 过程 产品变型 唯一标识产品变型的代码。 可以配置包含采购的可配置物料的产品变型。可以使用可配置物料创建可以具有可配置采购子装配件的物料结构。与其它装配件一样，采购的子装配件也在装配线发放。 如需有关在“装配控制”模块中获取采购的可配置物料的更多信息，请参阅 在装配控制模块中采购已配置物料 - 主数据设置 在装配控制模块中采购已配置物料 - 物料清单设置 产品变型 - 采购的可配置物料 选项集 识别产品结构中可配置物料的产品特性和选项集合。 通用物料 物料清单 (BOM) 层中的通用物料。 层 制造产品时，组件被装配成子装配件，子装配件又被装配成成品。 在物料清单中描述了在每个阶段要装配在一起的组件。 物料清单中的每一层代表一个阶段。 列出的车轮组件是物料清单中的一个层。 列出的自行车子装配件是物料清单的最高层，通常该层称为 0 层。 示例 自行车有一个车架和两个车轮。 车架由三根管子组成。 每个车轮都由一个轮圈、一个轮毂和 35 根辐条组成。 物料 可配置物料的代码。 位置 在通用物料清单 (BOM) 中，可以准确地识别通用物料清单的组件位置编号。此编号可以和生产物料清单中的位置编号进行比较。但在通用物料清单中，可以为每个位置编号定义多个产品变型。 默认情况下，LN 会显示最后一个使用的位置编号加 10；也就是说，按 10，20，30... 的顺序显示。对位置的编号不受限制。您必须采用这些默认值，以确保可以使用中间编号来插入组件。综上所述，如果必须将某个组件插入到组件 10 与组件 20 之间，则可以为该组件输入位置编号 15。 序号 序号指明每个位置编号可以存在多个版本的组件。 对于产品变型，请输入通用物料清单位置编号以内的序号。此序号也可以为空。 默认供应源 默认情况下的物料供应源。 可通过使用采购订单、生产订单、装配订单或仓单来供应物料。 默认供应源可确定用于供应物料的订单类型，但一般而言，您可以改写默认值并指定替代源。 该字段可用于在输入物料的销售订单时该物料的现有库存不足的情况下，确定 LN 必须创建的供应订单类型。 车间 通过创建生产订单获取物料。 装配 通过创建装配订单获取物料。 采购 通过创建采购订单获取物料。 如果物料类型为制造物料或通用物料，则此字段可以为车间或装配。 如果物料类型为工程模块物料，则此字段为装配且无法更改。 如果物料类型为采购物料，则此字段为采购且无法更改。 |