| # 有效单元 - 流程变量 (tirou1114m000) 使用此进程以 通过将流程变量链接到 有效单元 而确定用户特定的 流程变量 的目标值。流程变量是 微工艺流程 的特性之一，使用流程变量可以确定产品的设置和调整值。 可以在 有效单元 (tcuef0102m000) 进程的 有效单元 - 流程变量 标签上使用此进程。 示例 卷轴机其中有一个设置为距离。在销售流程中，客户必须指定卷轴机的需要距离设置。流程变量 DISTANCE 定义的标准距离设置为 10 米。在 工序（步骤）- 流程变量 (tirou1111m000) 进程中，您可以定义在生产订单文档上为某道工序打印目标值 10.0 米。 但是，在特定销售订单的有效单元 4567 中，客户要求距离设置为 15 米。必须在 有效单元 - 流程变量 (tirou1114m000) 进程中输入以下值： 有效单元： 4567 流程变量：DISTANCE 目标值： 15.0 当生成有效单元 4567 的生产订单时，此目标值将改写距离设置 10 米。所以，在生产订单文档上打印的距离设置为 15 米。 链接流程变量和有效单元 定义客户需要的流程变量值是销售流程的一部分。销售人员不能假设工艺流程及物料清单的任何具体内容。配置有效单元时，可以在 有效单元 (tcuef0102m000) 进程的 有效单元 - 流程变量 标签上为有效单元定义流程变量。 当创建有效单元的生产订单后，在 有效单元 - 流程变量 (tirou1114m000) 进程中定义的值会改写流程变量的标准目标值。另外，打印生产订单文档时也会改写标准目标值。因此，会反映从创建生产订单到打印订单文档之前这段时间所做的更改。 注意 必须注意以下限制： 如果在 有效单元 - 流程变量 (tirou1114m000) 进程中定义了一个新目标值，此值会改写特定有效单元的现有目标值。以上述示例为例：如果定义了 DISTANCE 的目标值，会改写有效单元 4567 所有生产订单上任何物料的所有流程变量 DISTANCE 的目标值。 如果在 有效单元 - 流程变量 (tirou1114m000) 进程定义了特定流程变量的目标值，但没有在工艺流程中定义该流程变量，则在微工艺流程中不会显示该流程变量及新创建的目标值。 LN 也就不知道为哪一个物料或工序显示该流程变量。 您可以随时在 有效单元 - 流程变量 (tirou1114m000) 进程中对输入的目标值进行更改。但只在生产订单状态为 已计划 或 计划 时才会考虑更改的目标值。 如果某个生产订单分配了多个有效单元，在出现以下情况时会改写现有的目标值： 分配中包括了指定的有效单元。 微工艺流程中使用了指定的流程变量。 如果对特定生产订单分配的不同有效单元每次定义同一流程变量的不同目标值，结果将无法预测。可能会使用任何一个目标值，因为只存在一个工艺流程，即使生产订单分配了有效单元。 相关主题 单元有效性的概览 微工艺流程 设置微工艺流程 有效单元 例如，销售订单行或项目交付物行上的参考编号，用于为单元有效物料的偏差建模。 配置就绪 如果选中此复选框， 则将为单元有效物料选择所有要求的 需求 。 流程变量 与机器、工具或流程质量相关的、并与执行某道工序或某个工序步骤有关的设置或输入值。 例如，切割深度、切割速度和温度。 偏差表达方式 目标值偏差的表达方式，是以 绝对值 表示还是 百分比 表示。 默认值 此字段的默认值取自 流程变量 (tirou0105m000) 进程中 偏差表达方式 字段的值。 目标值 流程变量的目标值。 控制上限 以绝对值或百分比表示的流程变量的控制上限。 绝对值 如果以绝对值表示控制上限，则定义可以超出流程变量目标值的值。 例如，如果目标值为 30 且控制上限不能超过 33，则此字段显示 33。 百分比 如果以百分比表示控制上限，则定义可以超出流程变量目标值的百分比。 例如，如果目标值为 30 且控制上限不能超过 33，则此字段显示 10%。 控制下限 以绝对值或百分比表示的流程变量的控制下限。 绝对值 如果以绝对值表示控制下限，则定义可以低于目标值的最小流程变量输入值。 例如，如果目标值为 30 且控制下限不能低于 27，则在此字段中输入 27。 百分比 如果以百分比表示控制下限，则定义流程变量输入值可以低于目标值的百分比。 例如，如果目标值为 30 且控制下限不能低于 27，则在此字段中输入 10%。 |