| # 合格质量水平 (AQL) 示例 示例
单一抽样
合格质量水平 | 60 %
样品数量 | 30 件
AQL 60 % 表示抽样的 60% 可以存在缺陷，并且只有在拒收样品的缺陷程度超过 60% 时才能拒收样品。
样品 | 抽样数量 | 结果
1 | 5 件 | 优良品
2 | 10 件 | 不良品
3 | 15 件 | 优良品
实际质量水平 = [ 10 / (5+10+15 ) ] x 100% = 33.33 % 实际缺陷水平远远低于实际质量水平。 因此，系统会验收该检验数量或抽样。
连续抽样
合格质量水平 | 60 %
订单数量 | 300 件
频率 | 100 件
样品数量 | 10 件
抽样编号 | 样品数量 | 实际质量水平
1 | 10 件 | 70 % 不良
2 | 10 件 | 50 % 优良品
3 | 10 件 | 80 % 不良
将结果与合格质量水平进行比较。
样品 | 质量水平 | 数量
- | 实际 | 合格 | 已验收 | 已拒收
1 | 70 % | 60 % | 0 | 100 件
2 | 50 % | 60 % | 100 件 | 0
3 | 80 % | 60 % | 0 | 100 件
- | - | 合计 | 100 件 | 200 件