| # 报告工序完成或拒收 报告工序完成或拒收的方法 可以一步报告特定工序完成或拒收，但也可以分部分地完成一道工序。 主要步骤描述如下。 一步报告工序完成 报告工序完成 (tisfc0130m000) 概览进程列出生产订单的所有工序。 可以直接在报告工序完成 (tisfc0130m000) 概览进程中分别在已完成字段或已拒收字段输入特定工序已完成或已拒收的产品的数量。 输入某个数字之后，该数字还将分别显示在累计完成数量 字段或累计拒收数量 字段中。 如果使用反冲，LN 将询问是否反冲： 是否立即反冲物料/工时？ 如果为最后一道工序输入许多产品，并保存该工序，LN 将询问一些问题，例如： 是否现在将主物料过帐至库存？ 激活仓单收货行时是否自动处理入库过程？ 为每道工序输入信息时，LN 将跟踪记录这些工序上已完成的工作，以及已使用的材料。 如果要将工序状态更改为已完成，必须输入希望报告完成或拒收的产品数量，再单击完成工序。 分部分地报告工序完成 除了一步报告工序完成之外，还可以分部分地报告工序完成。 对于后者，在已完成字段或已拒收字段中输入初始数量。 如果保存工序，则该数量将分别显示在累计完成数量 字段或累计拒收数量 字段中。 需要时，可在已完成字段或已拒收字段输入附加数量。 如果再次保存工序，则附加数量将累加至累计完成数量 字段或累计拒收数量 字段中。 如果正在处理生产订单的最后一道工序，并且在已完成字段或已拒收字段中只输入了部分产品，则可以保存该工序，之后该部分产品可能已被转移到库存。 报告工序完成时的附加功能 如果要对工艺流程工序执行更特定的操作，必须通过双击某一工序来启动报告工序完成 (tisfc0130m000) 详细进程。 可使用详细进程将工序报告为已完成或已拒收，但详细进程主要用于执行更特定的操作，例如： 结算工序。 如果工序状态是已结算，则已对工序进行了财务处理。 冻结或解冻工序。 报告完成包含虚拟物料的产品的工序。 这表示可以选择将主物料或半成品的工序报告为已完成。 说明如下所示。 报告完成主物料数量或半成品数量 如果按生产订单生产的主物料有一个组件是虚拟物料，则将生产虚拟物料的工艺流程工序被添加到生产主物料的工艺流程工序。 结果，报告工序完成 (tisfc0130m000) 进程列出主物料的工序，以及虚拟物料的工序。 如果将虚拟工序的工序报告为已完成，可使用报告工序完成 (tisfc0130m000) 进程。 在此详细进程中，可选择将待完成数量输入为主物料数量，即最终产品的数量，或输入为半成品数量，即虚拟物料的数量。 在报告工序完成 (tisfc0130m000) 进程中单击在主物料数量/半成品数量间切换，可以在这两种方式之间切换以便输入数量。 在“报告数量”分组框中，左栏标题指明可以输入半成品数量还是主物料数量。 示例 特定类型的橱柜有 3 个抽屉。 在该橱柜的物料清单中，这些抽屉定义为虚拟物料。 因为 10 个橱柜包含 30 个抽屉，所以以下陈述是等效的： 生产 30 个抽屉（半成品数量）后，工序即可视为已完成。 生产 10 个橱柜（主物料数量）的抽屉后，工序可视为已完成。 换句话说，可选择按 10 个物料（主物料数量）来完成工序，或按 30 个物料（半成品数量）来完成工序。 批次控制、单元有效或序列化物料 如果最终产品是批次控制、单元有效和/或序列化的，不能简单输入一个数量来将最后一道工序报告为已完成。 最后一道工序的物料必须按照这些物料的所属批次、链接的有效单元和/或它们的序列号分别指定。 因此，对于批次控制、单元有效和/或序列化物料的最后一道工序最终完成的完成过程要求一些特定步骤，说明如下。 批次控制 如果生产订单的最终产品是批次控制的，您将注意到工具栏上最后一道工序的生成批次图标处于活动状态。 必须将批次代码分配到物料。 为此，请执行以下步骤： 在最后一道工序的已完成字段中输入希望报告为已完成的物料的数量。 在批次代码字段中输入批次代码，或单击工具栏上的生成批次。 单元有效性 如果生产订单的最终产品是单元有效的，必须为报告为已完成的物料输入有效单元。 您将注意到除非在选择最后一道工序时，工具栏上的生产订单分配图标处于活动状态，否则无法输入值来将最后一道工序的物料报告为已完成。 请执行下列步骤： 选择生产订单的最后一道工序。 单击工具栏上的生产订单分配。 将启动生产订单分配 (tisfc0105m000) 进程。 在生产订单分配 (tisfc0105m000) 进程中输入已完成或已拒绝的数量。 必须按有效单元完成或拒绝物料。 序列 如果生产订单的最终产品已序列化，则每个单独的最终产品会获得一个序列号。 如果生产订单的最终产品是序列化的，并且车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的制造状态处理字段被设置为人工，则必须在最终序列化物料的制造状态页眉 (timfc0110m000) 进程中将物料逐个地报告为已完成。 如果制造状态处理字段为人工，要将物料报告为“已完成”，请执行下面的步骤： 选择生产订单的最后一道工序。 单击工具栏上的序列号。 将启动最终序列化物料的制造状态页眉 (timfc0110m000) 进程。 将完成或拒收的物料在最终序列化物料的制造状态页眉 (timfc0110m000) 进程中列出。 要完成物料，请将序列状态设置为已分配。 如果制造状态处理字段为人工，要将物料报告为“已拒收”，请执行下面的步骤： 选择生产订单的任何一道工序。 单击工具栏上的序列号。 将启动最终序列化物料的制造状态页眉 (timfc0110m000) 进程。 将完成或拒收的物料在最终序列化物料的制造状态页眉 (timfc0110m000) 进程中列出。 要拒收物料，请将序列状态设置为拒收。 如果制造状态处理字段为自动，要将物料报告为“已完成”，请执行下面的步骤： 选择生产订单的最后一道工序。 在序列号字段中输入序列号。 如果制造状态处理字段为自动，要将物料报告为“已完成”，请执行下面的步骤： 选择生产订单中除了最后一道工序以外的任何一道工序。 在序列号字段中输入序列号。 如需更多信息，请参阅在 制造管理 中使用序列化物料。 参数 工序中的已完成数量是下道工序的投入数量。 因此，工序的产出不能大于投入。 这导致报告数量的一条规则：工序的已完成数量、拒收数量以及额外数量之和不得大于上道工序的已完成数量。 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的先前工序的报告方法确定如果将某工序的某一数量报告为已完成，而在上道工序中未报告为已完成，将发生如下哪一种情况： 自动 报告完成某道工序后，系统会自动将上一道工序的完成数量调整为当前工序中报告完成的数量。 交互 报告完成某道工序后，系统会询问您是否必须将上一道工序的完成数量调整为当前工序中报告完成的数量。 无 不调整上一道工序报告完成的数量，但必须先人工将此数量报告为完成。 |