| # 装配线控制段 - 工位 (tiasl1550m000) 使用此进程以显示或修改装配线控制段的装配线工位，以及它们之间的关系。可以显示装配线控制段的当前有效工位或所有工位。要编辑数据，请双击装配线，或单击“新建”按钮。 装配线由一系列控制段组成。控制段由一个缓冲工位和一个或多个装配线工位组成，然后接下一个控制段的缓冲工位。 可以在工作中心 (tirou0101m000) 进程中链接装配线工位。要定义在某个特定日期将哪些装配线工位链接至哪个控制段，可以使用详细进程或Configurator的装配线定义过程。 视图, 参考, 操作菜单 可以使用视图, 参考, 操作菜单启动以下进程之一： 装配线工位上的装配订单 (tiasl6510m000) 缓冲工位上的装配订单 (tiasl6520m000) 装配线 - 分派和装配线工位 (tiasc5520m000) 在视图, 参考, 操作菜单中，还可以选择要查看所有工位，或者仅查看当前有效工位。 相关主题 装配控制模块概览 装配线工位变型和装配线工位订单 装配线控制段 装配线上两个缓冲工位之间的一组连续装配线工作中心。 第一个缓冲工位是该控制段的开始部分，第二个缓冲工位是下一个控制段的第一部分。 装配线控制段 装配线上两个缓冲工位之间的一组连续装配线工作中心。 第一个缓冲工位是该控制段的开始部分，第二个缓冲工位是下一个控制段的第一部分。 工位 链接至装配线控制段的装配线工位或装配线缓冲工位。 工位类型 装配线工位的类型。 下一个工位 位于工位字段中定义的工位或缓冲工位之后的工位。 只有供应线的最后一个装配线工位可以链接至不同父装配线上的多个装配线工位。 如需更多信息，请参见 将供应线链接至多条父装配线（分散装配线结构） 装配线选择 - 配置相关项参数 将供应线与多条父装配线同步 链接的装配线的运输时间 下一工位控制段 下一个工位的装配线控制段。 不能将装配线工位链接至同一个有效期段中同一个装配线的多个装配线工位。 不能将装配线的最后一个装配线工位链接至同一个有效期段中同一个控制段的多个装配线工位。 如果装配线工位链接至同一个控制段或同一个装配线的装配线工位，则不允许将此工位链接至同一个有效期段中的其它工位。 如需更多信息，请参见 将供应线链接至多条父装配线（分散装配线结构） 装配线选择 - 配置相关项参数 将供应线与多条父装配线同步 链接的装配线的运输时间 生效日期 该装配线中的装配线工位有效的起始日期。此字段不能为空。 过期日期 该装配线中的装配线工位有效的截止日期。如果此字段为空，这些工位将始终有效。 |