| # 复制标准产品结构至定制结构 (tipcs2230m000) 使用此进程以 将标准产品结构复制到定制结构中，以支持与客户订单相关的定制生产的项目工程。 复制过程如下： 对于必须复制到 定制物料 中的每个 标准物料 ， LN 首先会检查标准物料的代码是否是定制物料的代码。如果是，则可以根据使用 项目 (tipcs2101m000) 进程记录的第一个空定制物料代码来自动生成新的定制物料代码。如果需要，可以更改新代码。 如果标准物料不存在定制物料，则该标准物料的数据会被复制到新的定制物料（目标项目）代码中。复制物料数据后，制造物料的生产物料清单 (BOM) 及工序将被复制到定制物料（目标项目）的定制物料清单 (BOM) 和定制工序中。 如果原物料的目标项目已具有定制物料，则不会为现有定制物料复制物料数据。相关定制物料及其下属定制产品结构将被视为标准物料的替代品。这对标准产品结构中的第一个物料清单 (BOM) 级别不适用。位于标准产品结构顶部的标准物料的生产物料清单 (BOM) 和工序将始终被复制到复制项目的现有定制物料中。该操作在删除先前存在的数据之后进行。 将标准物料复制到定制物料的同时，还将复制工程物料关系。 标准物料 输入要将产品结构复制到项目中的 标准物料 的代码。该代码必须已在 物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程中进行了预定义。 仅复制对有效单元有效的组件 例如，销售订单行或项目交付物行上的参考编号，用于为单元有效物料的偏差建模。 定制物料 输入必须将标准物料复制到其中的 定制物料 的代码。 说明 有关目标物料的说明。 使用项目的参考日期 如果选中此复选框， 则从来源项目导出参考日期时，将禁用参考日期字段。如果来源项目没有参考日期， LN 会选择系统时间。 使用项目的参考日期 此字段中的日期决定了只复制指定日期生效的那部分 项目结构 。 产品结构的复制方法 在此字段中可以选择复制整个产品结构或只复制产品结构的第一层，否则使复制流程处于交互式状态。 物料的复制方法 使用此字段，您可以定义是否仅复制标准按订单生产的物料，既复制标准按订单生产的物料又复制佚名制造物料，还是复制全部物料。 复制所有组件和所有有效组件列表 则会将 如果选中此复选框， 单元有效性 从标准产品结构复制到定制结构中。可以填写要复制单元有效性的单元。复制满足日期有效性条件的工艺流程和工艺流程工序的 例外 。 复制工程物料关系 如果选中此复选框， 则会将工程物料关系复制到定制结构中。 相关主题 工程物料关系 替代材料 如果选中此复选框， 则还会复制 BOM 组件的 替代材料 。 如果清除此复选框， 则复制过程将忽略替代材料。 相关主题 用尽材料、替代材料以及定制物料 用尽材料 如果选中此复选框， 则还会复制 BOM 组件的 用尽材料 。 如果清除此复选框， 则复制过程将忽略用尽材料。 相关主题 用尽材料、替代材料以及定制物料 若存在定制物料则生成新物料代码 填入 定制物料 后， LN 将生成新的物料代码。 生成新物料代码之前确认 每次生成新物料代码时， LN 都会要求您确认该操作。 复制 复制选定的范围。 |