| # 机器投入/产出控制 (tisfc3520m000) 使用此进程来查看机器的计划和实际投入与产出值的合计。 您可以从特定菜单启动以下进程： 生成机器投入/产出控制数据 (tisfc3220m000) 删除机器投入/产出控制 (tisfc3222m000) 注意 如果要查看某个工作中心的投入/产出数据，请使用工作中心投入/产出控制 (tisfc3510m000) 进程。 相关主题 投入/产出控制 机器 您要比较其实际和计划投入与产出的机器。 机器 您要比较其实际和计划投入与产出的机器。 期望队列 为机器的工作中心定义的期望队列。 终止日期 目标期间的最后日期。 计划投入 目标期间内，工作中心/机器按计划处于“准备启动”状态下的某些工序的合计投入数量。 实际投入 目标期间内工作中心/机器处于准备启动状态的那些工序的合计投入数量。 投入累计偏差 当前目标期间以及当前期间之前拥有数据的所有目标期间的计划投入与实际投入之间的偏差总计。 计划产出 目标期间内，工作中心/机器计划报告完成的某些工序的合计产出数量。 实际产出 指目标期间内工作中心/机器执行的那些工序报告完成的合计产出数量。 实际产出的值取决于生成机器投入/产出控制数据 (tisfc3220m000) 进程中包括部分完成的工序（默认）复选框的设置。 产出累计偏差 当前目标期间以及当前期间之前拥有数据的所有目标期间的计划产出与实际产出之间的偏差总计。 计划队列 工作中心/机器的计划投入减去计划产出。 实际队列 用工作中心/机器的实际投入减去实际产出。 注意，该队列包括活动工序以及等待执行的工序。 队列偏差 计划队列与生成日期实际队列的差额，即实际队列减去计划队列。 期望的队列偏差 实际队列减去期望队列的值。 可用能力 指一天或一周的合计可用能力，通常以工作中心日历为基础。 实际负荷系数 实际负荷系数综合了效率与利用率。 在指定工作中心或机器上执行某道工序时实际产出与可用能力的比值。 |