| # 资源需求计划 (RRP) 运行 - 物料选择 本部分说明 LN 如何选择物料以在 生成订单计划 (cprrp1210m000) 进程和 生成订单计划（物料） (cprrp1220m000) 进程中进行计划。 净改变计划 对于每个计划物料， LN 都会记录自上次模拟以来是否发生过更改（例如，物料清单中的更改或已更改的需求数量）。 LN 还会记录某个更改的最早发生日期（ 净改变日期 ）。 您可让订单计划进程只计划自上次计划运行后计划数据发生了改变的物料。 自下而上的物料选择 要调查许多最终产品中使用的关键组件的可用性更改所产生的影响，可使用自下而上的物料选择功能。 在自下而上计划运行中， LN 将计划在某种程度上依赖于最初选定计划物料的可用性的每种物料。 自上而下的物料选择 要为某些高优先级销售订单执行完整的计划运行，例如，对于自定义的复杂（按订单设计）最终物料，可使用自上而下的物料选择功能。 在自上而下计划运行中， LN 将计划每种采购物料以及其是否及时可用会影响最初选定计划物料的生产的子部件。 限制 LN 应用下列限制条件来选择 LN 为其生成订单计划的计划物料： LN 仅包含在指定 计划层 上定义的计划物料。 自下而上的物料选择对具有 标准按订单生产 (STO) 结构的物料无效。 自上而下和自下而上的物料选择都会选择一个 地点 的相关物料。一旦遇到地点变化的情况，这种选择算法便会停止。 选择过程 LN 将按以下方式确定要计划的计划物料集： 选择范围 LN 选择您在 生成订单计划（物料） (cprrp1220m000) 进程中指定的计划物料或者选择您在 生成订单计划 (cprrp1210m000) 进程中指定的计划物料的范围。 自下而上的选择 如果针对选定计划物料选中了 使用自下而上的物料选择范围 复选框，则 LN 还会包含下列物料： 物料清单 (BOM) 上的父物料 在 供应关系 (cprpd7130m000) 进程中指定的接收物料。 通用物料清单 (BOM) 上包括在该物料范围内的通用物料的父物料 来源物料：在 制造管理 的 项目控制 中创建的项目的项目物料。 替代物料 选定物料的 用光物料 和 替代物料 。 一个选定物料是用光物料或替代物料的所有物料。 自下而上的选择将以多层方式运行。例如， LN 还会选择父物料的父物料，直到可销售给客户的最终物料。 自上而下的选择 如果针对选定计划物料选中了 使用自上而下的物料选择范围 复选框，则 LN 还会包含下列物料： 物料清单上的组件 供应关系 (cprpd7130m000) 进程中指定的供应物料 通用物料清单 (BOM) 上包括在该物料范围内的通用物料的组件 来源物料：用于在制造管理子系统的项目控制模块 (PCS) 中创建项目物料的通用物料或标准物料，并且包括在指定物料范围内的项目物料源自这些通用物料或标准物料。 在基于订单的计划过程中，如果必须建立项目物料的项目结构，则还需要使用自上而下的物料选择算法。例如，在基于订单的计划过程中，如果 LN 发现必须为项目物料 PX 生成供应， LN 将复制物料 X 的结构。在这种情况下， LN 还必须创建新的项目物料。在计划期间还需要考虑这些新创建的项目物料。 替代物料 选定物料的 用光物料 和 替代物料 。 一个选定物料是用光物料或替代物料的所有物料。 自上而下的选择将以多层方式运行。例如， LN 还会选择组件的组件，直到采购部分。 限制 LN 将对计划物料选择应用以前列在“限制条件”下的限制条件。 如果选中了 运行净改变计划 复选框， LN 会将计划运行限制于自前一次订单计划运行以来计划参数或物料结构发生改变的计划物料。如需详细资料，请参阅 净改变模拟 。 虚拟物料 如果在 物料清单 (tibom1110m000) 进程中为任何选定计划物料选中了 如果父物料为虚拟物料，则继承仓库 复选框，则 企业计划子系统 将为该物料的 所有群选择计划物料。如需更多信息，请参阅 直接材料供应 (DMS) 。 有关此过程的示例，请参阅 订单计划中的物料选择，示例 。 相关主题 资源需求计划 (RRP) 运行 - 概览 订单计划中的物料选择，示例 资源需求计划 (RRP) 运行 - 一种物料的基本计算 净改变模拟 用光企业计划子系统中的物料和替代物料 |