| # 定义关键物料清单 使用关键物料清单 (BCM) 可以对生产过程中的瓶颈物料进行计划。 瓶颈物料的典型示例是提前期较长的组件，以及内部或外部生产系统中具有高能力负荷的子部件。 企业计划子系统中的一个重要特性就是关键物料清单 (cprpd3120m000) 进程中的仓库字段。 您必须填写此字段，以避免企业计划子系统在主计划模拟期间与订单计划运行期间将相关需求分解到不同的仓库。 如果在物料清单 (tibom1110m000) 进程中的物料清单 (BOM) 行上指定了一个仓库，LN 会使用此仓库填写仓库字段。 如果未在物料清单 (BOM) 行上指定任何仓库，LN 会使用您在物料订货数据 (tcibd2500m000) 进程中为物料指定的仓库。 还可以人工填写仓库字段。 您可以在此进程中人工定义关键物料清单 (BCM) 或单击“特定”菜单上的“生成关键物料清单”选项，以便 LN 自动生成关键物料清单 (BCM)。 在后一种情况下，LN 会将生产物料清单 (BOM) 分解到关键物料所在的最低关键物料清单层。 如需更多信息，请参见关键物料。 注意 LN 生成关键物料清单时会考虑物料的生效日期和过期日期，即会考虑物料的有效性。 注意 也可以为通用物料生成关键物料清单 (BCM)。 相关主题 生成关键物料需求 关键物料 主计划概览 计划层和产品系列 关键物料清单 (BCM) 行上的仓库 |