| # 链接按通用物料列出的产品特性 在前面阶段中定义的与产品无关的特性和选项此时将与产品相关。 在将特性链接至通用物料时，您还可以链接有效的约束条件。 记录产品特性和选项构成了当前所讨论的通用产品的产品变型配置基础。 产品特性和选项为衍生自通用产品的特定产品变型提供了技术说明。 配置产品变型时，可以使用在按产品特性和可配置物料列出的选项 (tipcf1110m000) 进程中记录的选项来进一步指定链接至此进程中的每个通用物料的产品特性。 通常，如果在按可配置物料列出的产品特性 (tipcf1101m000) 进程中清除选择选项复选框，则可以使用所有选项。 约束条件有助于您包括或排除在特定情况下需要的任何选项或选项组合。 选择要为其定义产品特性的可配置物料，并确定每个序号的相应产品特性。 为此，请使用在产品特性 (tipcf0150m000) 进程中记录的与产品无关的特性。 在将产品特性链接至通用物料之后，LN 会自动将产品特性的通用数据（如产品特性的说明、选项和语言相关说明以及产品特性和选项的文本）复制到通用物料。 然后，您可以更改此数据。 在选择产品特性后，您可以定义产品特性的有效期并指定要应用的约束条件。 您还可以从以前在按产品特性列出的选项 (tipcf0160m000) 进程中为此产品特性定义的任何当前标准选项中进行选择。 您还可以添加额外的选项或删除现有的选项。 可以使用文本管理器为产品特性和选项输入说明文本。 配置结构中的较低级别会自动采用较高级别中的产品特性和选项。 因此，您不需要在配置结构中的每个级别上记录这些特性，除非您确实要在配置结构中的较低级别上维护这些选项。 在视图, 参考, 操作菜单上单击按产品特性列出的选项，以便在按产品特性和可配置物料列出的选项 (tipcf1110m000) 进程中按产品特性维护选项。 您可以将产品特性数据复制到相同物料中的现有特性中。 此外，还将复制属于产品特性的选项、特性和选项的语言相关说明以及选项文本。 注意 单击“文本管理器”按钮可记录每个产品特性的详细说明。 您可以在产品配置器 (tipcf5120m000) 进程中查看该文本，并且可以在外部（销售）文档上打印该文本。 如果更改此进程中特性和选项的说明，则也将更改已配置的产品变型说明。 例如，如果更改说明并打印已配置产品变型的销售订单回执/RMA，则会产生已更改的说明。 相关主题 如何定义产品模型 产品配置 (PCF) 过程 |