| # 通用物料清单 (tiapl2110s000) 使用此进程以为物料的通用物料清单 (BOM) 定义模板数据。通用物料的子物料可以是通用物料，也可以是工程模块。根据此模板，在创建产品变型结构时会创建特定于订单的 BOM。 注意 在现有产品变型结构中，不会处理对通用物料清单所做的更改。 相关主题 装配计划概览 主物料 默认供应源为装配的通用物料或制造物料的代码。 该物料必须具有以下特征： 默认供应源为装配的物料类型必须为通用物料或制造物料。 物料必须为序列化 物料必须具有订货数据 物料订货系统必须为总装进度计划物料 可以在物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程和物料订货数据 (tcibd2500m000) 进程中定义这些特征。 位置 一个参考编号，用于在物料清单中标识一个特定的制造物料和组件物料的组合。 该位置编号又细分为若干序号，这些序号用来查阅特定日期之间组件的使用情况。 默认情况下，LN 显示所使用的上一个位置编号加上 10。因此此过程提供的序号为 10、20、30 等等。位置的编号不受限制。LN 建议您使用默认值，以便可以使用中间编号来插入组件。 位置 使用物料清单序号，可以为每个位置定义多个组件物料。 这些可互换组件是有效组件时，它们可以拥有不同的日期。 替换物料清单中的物料时，LN 也会使用序号。 示例 例如，在八月份之前，组装自行车时使用的是从供应商 A 处购买的车架。 但八月份之后，将使用从供应商 B 购买的相同车架。请不要对第二批车架使用一个新的物料清单位置编号， 而应使用一个新序号。 LN 假设每个序号都存在对应的一行。LN 会选择对工序日期或对已配置的产品单位有效的序号。 如果具有相同的位置编号、但序号不同的若干行都有效，则会使用具有最低序号的行。 相关主题 装配计划概览 生效日期 子物料对 BOM 的生效日期。 注意 允许生效期重叠。 生效日期必须早于过期日期。 如果使用了例外，则在日期范围和例外均有效的情况下，工序分派才有效。 过期日期 在其之前子物料对 BOM 一直有效的日期。 注意 允许生效期重叠。 生效日期必须早于过期日期。 如果使用了例外，则在日期范围和例外均有效的情况下，工序分派才有效。 标准配置 如果选中此复选框，则子物料将成为标准配置的一部分。标准配置可定义必须始终在此 BOM 中使用的物料，除非例外改写了标准配置。 相关主题 单元有效性中的例外 存在例外 如果选中此复选框，则会将一个例外链接到该子物料。 您无法选中或清除此复选框，但必须在例外 (tcuef0105m000) 进程中选择一个例外。单击例外可推进到该进程。 如果未选中此复选框，则无法清除标准配置复选框。 相关主题 单元有效性中的例外 物料 主物料的组件。 子物料可分为以下两种类型： 通用物料 工程模块物料 物料类型 子物料的类型。该类型可以是通用物料，也可以是工程模块物料。 通用物料必须具有以下特征： 物料类型必须为通用物料 物料必须为序列化 物料必须具有订货数据 物料订货系统必须为总装进度计划物料 可以在物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程和物料订货数据 (tcibd2500m000) 进程中定义这些特征。 物料清单文本 如果选中此复选框，则会显示可存储关于 BOM 行信息的文本。 附加信息 与以文本形式存储的可附加到 BOM 行的信息相反，使用该字段可以存储要立即查看的附加信息。 例外 启动例外 (tcuef0105m000) 进程。 |