| # 标称值 在生产过程中，为物料指定标称尺寸或实际尺寸。 但是，可以有轻微的但可接受的偏差。 此偏差称为容限。 在质量管理子系统中，规定标称值的目的是提供标称尺寸的容限，以调节偏差（如果有的话）。 在早期，可以仅测量定额与检验单上限和下限之间的值。 上限必须总是大于定额，下限必须总是小于定额。 使用标称值功能，可以为标称值指定容限范围。 可以根据已接受的工程标准指定预定义的标称表。 在某些情况下，容限级别必须大于或小于标称值。 例如，将轴的直径与孔的直径匹配。 为孔直径指定的上限和下限必须大于标称值，而为轴直径指定的上限和下限必须小于标称值。 此功能还可以用于处理检验单。 主数据： 作为主数据设置的一部分，您必须定义： 物料特性的特定标称范围值 物料特性的相应容限范围 要设置主数据： 步骤 1. 在标称值图表名称 (qmptc0181m000) 进程中，指定图表名称。 为此图表名称指定标称值范围。 步骤 2. 在标称值图表类型 (qmptc0182m000) 进程中，指定图表类型。 步骤 3. 在标称值表 (qmptc0185m000) 进程中，为图表名称和图标类型指定标称计量单位和容限计量单位。 步骤 4. 在标称表 (qmptc0685m000) 进程中： 在“标称尺寸”标签中，定义一系列要为其指定容限的标称值。 在“容限”标签中，指定容限标准。 在“容限矩阵”标签中，指定相应标称尺寸范围的容限上限和下限。 注意 容限值可以为负，并对应于容限测量单位。 步骤 5. 在标准检测过程 (qmptc0110m000) 进程中，为指定的标准检测过程指定特性。 步骤 6. 在标准检测过程特性 (qmptc0115m000) 进程的“极限”标签中： 将值类型设置为标称值。 如果值类型不是标称值，“图表名称”、“图表类型”、“标称值”和“容限标准”等字段将被禁用。 指定图表名称和相关图表类型。 指定所需的容限标准。 指定标称值。 LN 根据标称表 (qmptc0685m000) 进程中指定的容限值确定“上限”和“下限”字段的默认值。 要实施标称值和容限功能： 步骤 1. 为任何来源的相关订单创建检验单，其中包含指定了标称值和容限的标准检测过程。 步骤 2. 在检验单 (qmptc1100m100) 进程的行标签上，选择检验单行以在检验单行 (qmptc1101m000) 进程中查看检验行详细资料。 步骤 3. 在检验单行 (qmptc1101m000) 进程中： 单击“极限”标签。 查看 Infor LN 默认取自标准检测过程特性 (qmptc0115m000) 进程中的指定值的检测数据（图表名称、图表类型、容限、标称值以及容限上限和容限下限）。 步骤 4. 在检验单 (qmptc1100m100) 进程的“检测数据”标签中，指定一个介于容限上限和容限下限之间的测量值。 步骤 5. Infor LN 在检验单 (qmptc1100m100) 进程中将检验的结果设置为通过。 注意 如果指定高于或低于范围的值，检测结果将设置为失败。 步骤 6. 完成和处理检验单以及订单检验。 步骤 7. 在相关的来源订单进程中查看检验过程的结果数据和影响。 |